招贤煤矿3月6日至3月12日安全隐患信息

3月6日至3月12日招贤煤矿共计查出安全隐患（103）条，其中公司领导查出安全隐患（37）条，集团公司驻矿检查出安全隐患（0）条，宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患(0）条，麟游县驻矿安监员查出安全隐患(16）条，管技人员查出安全隐患（9）条，安监员查出安全隐患（41）条，明细如下：

## 公司领导查出安全隐患

3月6日

1.980辅助运输巷5#车场处有积水；（赵超）

责任单位：运输部

2.1303机巷巷道钻机压车柱稳固不牢；（杨眷）

责任单位：钻探事业部

3.1303工作面71架有断层，煤体破碎，加强超前管理；（杨眷）

责任单位：采煤部

4.1304（外）风巷皮带机机尾处浮煤多；（赵超）

责任单位：掘进二部

5.1304（外）风巷车场处底板有积水；（赵超）

责任单位：掘进二部

3月7日

1.2306风巷迎头巷道成型差，右帮网片连接差；（吴卫星）

责任单位：掘进二部

2.2306风巷综掘机二运侧支护材料随地闲置，后路不畅；（吴卫星）

责任单位：掘进二部

3.1304风巷迎头右帮顶板破碎，加强管理；（华海洋）

责任单位：掘进二部

4.1303机巷11#单元支架倾角过大；（华海洋）

责任单位：采煤部

5.1304（外）风巷皮带机承载梁段跑偏，里侧撒大块煤较多，需及时清理，迎头揭构造，加强顶板管理；（吴卫星）

责任单位：掘进二部

6.1302机巷口斜巷内，斜巷变坡点向下30m处范围内3根枕木断，1处轨道接茬处过轻车掉道，现场已更换枕木，调整轨道；（吴卫星）

责任单位：安装工区

3月8日

1.1302机巷斜巷运输时，下口严禁作业；（陈秀友）

责任单位：安装工区

2.1304（外）风巷外段加强迎头顶板管理；（陈秀友）

责任单位：掘进二部

3.1303工作面风巷机尾货多及时清理（杨鹍）

责任单位：采煤部

4.1303工作面机巷风巷钻机施工处排水沟内淤煤多及时清理；（杨鹍）

责任单位：钻探事业部

5.1304（外）风巷迎头高冒区要加强瓦斯和防灭火检测，同时加快冲填进度；（杨眷）

责任单位：通防部

6.柴油机硐室回风须充填矸石，通风管路安装；（杨眷）

责任单位：通防部

3月9日

1. 主斜井下口风门需拆除；(纵峰）

责任单位：通防部

1. 1304(外)风巷迎头构造需封闭充填；（纵峰）

责任单位：掘进二部

1. 1303工作面第72架支架煤壁有构造，需加强顶板和煤壁管理；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第15架支架滑移前梁千斤顶进液管漏液；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 980辅助运输大巷5#至6#联巷之间车场处有10米范围内的巷道积水；（杨眷）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷回风联巷调节风窗不完好；（杨眷）

责任单位：通防部

3月10日

1. 二采区集中运输巷口轨道阻车器控制箱无压风；（陈秀友）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷上口平台异行轨道叉损坏，需及时更换（陈秀友）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷无极绳机头变坡处杂物多，及时清理；（杨鹍)

责任单位：安装工区

1. 1302机巷电缆回收装车，注意安全确认；（杨鹍）

责任单位：安装工区

1. 1303风巷单元支架前钻屑及时转走；（郝虎）

责任单位：钻探事业部

3月11日

1. 2306风巷迎头左帮1#和2#锚杆滞后3排，右帮滞后2排未支护；（秦庆举）

责任单位：掘进二部

1. 2306机巷第724排个别锚杆球垫未入托盘孔；（秦庆举）

责任单位：掘进一部

1. 1303机巷破碎机旁刷帮处外露锚索头未采取防护措施；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 1302工作面支护单体不正规，三用阀冲对人行道；（孙康）

责任单位：安装工区

3月12日

1. 980辅助运输巷5#联巷中部车场处巷道有积水，及时排水（吴卫星）

责任单位：掘进一部

1. 1304外风巷回收皮带机配件应分类码放（鲁绪旺）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷斜巷道岔口不合格，需整改；（郝虎）

责任单位：安装工区

1. 1303机巷皮带机头储带仓处有一抗轮坏需更换；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

## 集团公司驻矿查出安全隐患

## 宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患

## 麟游县驻矿安监员查出安全隐患

3月6日

1.980m带式运输机巷2306煤眼放煤口安设的喷雾装置未连接水管；（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

2.980m带式运输机巷三部皮带机第206#H支架处、安设的顶板离层仪现场无观测管理牌板；（李永虎、郭根虎）

责任单位：运输部

3.980m带式运输机巷二部皮带第60-75#H支架区段、巷壁吊挂的信号电缆与高压电缆相互缠绕，低压电缆局部搭在风水管路上；（李永虎、郭根虎）

责任单位：运输部

3月7日

1. 2306 机巷掘进工作面采用无轨胶轮车运送材料时、车辆后箱门损坏掉落，采用铁丝连接捆扎。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进二部

1. 2306 机巷掘进工作面施工的钻机电缆防拔脱装置不规范，采用麻绳捆绑代替。（李永虎、郭根虎）

责任单位：钻探事业部

1. 2306 机巷掘进工作面迎头最小控顶距超作业规程规定300mm。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

1. 2306 机巷掘进工作面皮带机尾跑偏磨缓冲托辊架、机尾长距离缺机架顶带与底带相互摩擦。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

3月9日

1. 1304 回风巷外段，一部皮带中部，油脂桶未加盖。不符合《煤矿安全规程》255 条；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1. 1302机、回联巷，三号移变低压侧未按照《煤矿安全规程》453 条要求，做漏电试验；（李永虎、王斌）

责任单位：安装工区

1. 780 总回风巷中部，有拆卸的钢构棚，未采取捆扎，也未采取防滑措施。因坡度大，防止滑下伤人；（李永虎、王斌）

责任单位：通防部

3月11日

1. 980m 回风大巷轨道停放的支架平板车未采用卡轨器固定，个别车辆未采用木楔掩住车轮。（郭根虎）

责任单位：安装工区

1. 980m 回风联巷油脂存放点、油桶乱堆乱放个别油桶未加盖、消防器材放置在油桶中心人员无法靠近，且缺少消防桶。（郭根虎）

责任单位：安装工区

1. 980m 回风大巷车场区段轨道侧存放的 650 橡胶水管高约 1.6m 未捆扎,存在滚落伤人风险。(轨道侧多人人力推车)（郭根虎）

责任单位：安装工区

3月12日

1. 2306 回风掘进工作面设置的压风自救装置滞后迎头超过 50m，未跟进。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

1. 2306 回风掘进工作面皮带机尾超过约 12m 未安设 H支架，皮带运行过程面带与底带及底板相互摩擦。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

1. 2306 回风掘进工作面二部皮带堆煤保护装置晃动大未刚性固定。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

## 公司管技人员查出安全隐患

3月6日

1.2306机巷设计断面5.9米×4米，综掘机机载临时支护护顶面积：2.2米×1.9米，在割窑后临时支护时，巷道两侧顶板存在空顶现象，不能保证安全，存在安全隐患，不符合《皖北煤电集团公司技术管理规定》第一百六十九条第三款2条规定；（黄冲）

责任单位：掘进一部

2.2306风巷设计断面5.5米×4米、1304风巷设计断面5.5米×4米，综掘机机载临时支护护顶面积：2.1米×2米，在割窑后临时支护时，巷道两侧顶板存在空顶现象，不能保证安全，存在安全隐患，不符合《皖北煤电集团公司技术管理规定》第一百六十九条 第三款2条规定； （黄冲）

责任单位：掘进二部

3月7日

1.1303机巷J10点102#瓦斯管路左帮1根锚杆失效；（邢立召）

责任单位：采煤部

2.1303风巷单轨吊仅一只气动拉葫；（邢立召）

责任单位：采煤部

3月9日

1. 1303工作面第15架支架滑移前梁千斤顶进液管漏液；（韩飞）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷密闭墙前放水器积水无导流；（王鑫达）

责任单位：通防部

1. 1303风联巷下口里面一道风门关不实；（谭翔）

责任单位：通防部

3月11日

1. 2306风巷顶底板探煤台账填写记录不认真；（邢立召）

责任单位：掘进二部

1. 1302工作面支护单体不正规，三用阀冲对人行道；（韩飞）

责任单位：安装工区

1. 安监员查出安全隐患

3月6日

1.2306机巷迎头乳化泵压力表坏不归零；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

2.1304（外）风巷第451-5#锚索报废；(赵凯凯)

责任单位：掘进二部

3月7日

1.2306风巷迎头51的风管破漏风；（朱俊锡）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷迎头乳化泵三按开关用扎带固定不牢固；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

3.2306风巷迎头排水系统不完善，水泵未与排水管连接；（王亚）

责任单位：掘进二部

4.2306机巷综掘机操控手把处，1号泵压力表掉；（马永超）责任单位：掘进一部

5.2306机巷2号钻场口未安设顶板离层仪；（马永超）

责任单位：掘进一部

6.1303机巷皮带机21、22#H架处堆放箱子，离轨道近270mm，安全距离不够，28#H架处压风自救装置连接处跑风；（王运亮）

责任单位：钻探事业部

3月8日

1.2306风巷迎头51的风管破漏风；（朱俊锡）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷迎头乳化泵三按开关用扎带固定不牢固；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

3.2306风巷迎头排水系统不完善，水泵未与排水管连接；（王亚）

责任单位：掘进二部

4.2306机巷综掘机操控手把处，1号泵压力表掉；（马永超）责任单位：掘进一部

5.2306机巷2号钻场口未安设顶板离层仪；（马永超）

责任单位：掘进一部

6.1303机巷皮带机21、22#H架处堆放箱子，离轨道近270mm，安全距离不够，28#H架处压风自救装置连接处跑风；（王运亮）

责任单位：钻探事业部

3月9日

1. 1302收作面机巷9-11#风水管三处无极绳主压绳轮坏；（王亚）

责任单位：安装工区

1. 980辅助运输巷里段四采区皮带机联巷巷修机身缺档板及灭火器；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷外段皮带机尾罩磨皮带，承载梁缓冲托滚损坏一组（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷98#风筒处变坡点连续三架飘皮带（低皮带磨上拖滚架）；（姜建中）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷综掘机一运喷雾固定不牢靠；（马永超）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷801钻机压风自救有水无风；（马永超）

责任单位：钻探事业部

1. 2306风巷第四部皮带里侧风水管路用铁丝吊挂；（宋伟）

责任单位：掘进二部

3月10日

1. 980辅助运输巷里段225#风筒处皮带机里侧工具箱无管理牌板；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷外段综掘机炮头罩破烂；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷99号风筒处皮带机H架不平直，皮带跑偏飘皮带；（马永超）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷迎头一台风暴外壳少两颗螺丝用铁丝代替；（宋伟）

责任单位：掘进二部

1. 1303工作面机巷2#单体少一个柱头；（朱俊锡）

责任单位：采煤部

3月11日

1. 1303机巷第一部钻机一个灭火器软管断及压力表坏；（肖立启）

责任单位：钻探事业部

1. 1303机巷802钻机施工地点无压风自救装置，钻机上1个灭火器失效；（王运亮）

责任单位：钻探事业部

1. 2306风巷后路340-362排底脚锚杆裸露高500-700mm，需补打锚杆；（来家兵）

责任单位：掘进二部

1. 2306机巷迎头2#钻场里10-3#、9-2#、8-2#、7-3#锚杆报废，8-4#锚杆未打在钢带眼里；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷迎头右帮成型差，711-4#、5#，712-3#、4#，716-3#，719-2#锚杆超长，717-3#，727-3#，728-3#，729-3#，730-2#锚杆报废；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段，四采区皮带运输联巷四岔门处缺顶板离层仪；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷外段皮带机尾罩变形压皮带，承载梁缓冲托辊有一组磨断，外侧2组托辊无专用销子；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷迎头右帮724-3#、-4#和 728、 729、730、732、733、734、745排3#锚杆失锚；（马永超）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷迎头综掘机右前照明灯固定不牢；（宋伟）

责任单位：掘进二部

3月12日

1. 1302机巷10号风水管路处中间大绳磨托轮底座，多个地锚螺丝松动；（张殿举）

责任单位：安装工区

1. 1302收作面机巷35#风筒处无极绳副绳，磨地锚锚杆。38#风筒处副绳未走托绳轮上；（王亚）

责任单位：安装工区

1. 2306机巷迎头722-730排两帮底脚锚杆至底板超（600-800mm）;(韩明)

责任单位：掘进一部

1. 980里段四采区皮带机运输联巷迎头无探底煤台帐;(张学金)

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷外段综掘机右侧挡板变形；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 1304风巷迎头一台开关无标志牌，无架，未做防冲；（王运亮）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷施工牌板离迎头260米超距；(吕法营)

责任单位：掘进二部