招贤煤矿3月13日至3月19日安全隐患信息

3月13日至3月19日招贤煤矿共计查出安全隐患（123）条，其中公司领导查出安全隐患（50）条，集团公司驻矿检查出安全隐患（0）条，宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患(0）条，麟游县驻矿安监员查出安全隐患(12）条，管技人员查出安全隐患（21）条，安监员查出安全隐患（40）条，明细如下：

## 公司领导查出安全隐患

3月13日

1. 2306机巷迎头形成差，需加强工程质量管理；（孙康）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷一部皮带跑偏洒货需调整；（孙康）

责任单位：掘进二部

1. 980辅助运输巷皮带铺设需加快施工速度；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 980皮带机巷卧底严格按照中线施工；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 1304外风巷注浆加固及时施工；（苗现华）

责任单位：修护部

1. 1303工作面压力表不显示；（陈秀友）

责任单位：采煤部

1. 1303转载机卧底时桥部下应用道木垫实；（陈秀友）

责任单位：采煤部

3月14日

1. 1303工作面机巷第179#H架处排水管未接入水沟；（郝虎)

责任单位：采煤部

1. 1303工作面30#-33#支架顶顶梁梁头低；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面99#-101#支架裆内有积水；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面43#、52#单元支架初撑力不足；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷无极绳绞车机尾一处钢丝绳磨底板；（秦庆举）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷平板车运送物料时要捆扎牢固；（秦庆举）

责任单位：安装工区

3月15日

1. 1303机巷刷帮处人行道侧锚索部分裸露过长易伤人需采取保护措施；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷无极绳机头道岔处轨道阴阳需要调整；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 2306风巷打料需运送至迎头；（苗现华）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷底煤控制在0.5米；（苗现华）

责任单位：掘进二部

1. 2306机巷综掘机后支撑及铲板安全阀坏，及时更换；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段皮带机有两处接头卡松脱，需处理；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

1. 980回风巷回收的开关照明灯应及时升井；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

1. 北翼轨道斜巷风水管路吊挂规格方式不统一；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

3月16日

1. 四采区皮带机联巷帮部32-8#、32-13#锚杆球形垫圈安装不规范，倒装；（秦庆举）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷乘人车处向外车场有积水，需处理；（秦庆举）

责任单位：运输部

1. 1303机巷超前架第7#、8#架前梁未结实顶；（苗现华）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第2#、22#、25#架支架初撑力不足；（苗现华）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷单元支架第57-58架初撑力不足；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷限员管理站位置设置不合理，需挪移；（纵峰）

责任单位：采煤部

3月17日

1. 980皮带机巷煤尘较多；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部、运输部

1. 1303工作面29#H架压风自救漏风；（郝虎）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面20-25有鼓包车补平；（郝虎）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷钻机处环境卫生差；（郝虎）

责任单位：采煤部

1. 1302风巷水仓以里巷道有积水；（赵振中）

责任单位：安装工区

1. 1302机联巷泵站处轨道短接多；（赵振中）

责任单位：安装工区

1. 2306风巷一部皮带底皮带跑偏；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中运输巷配电点高压供电图高压开关与实际不相符；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

3月18日

1. 四采区带式输送机大巷与980带式输送机大巷贯通处三岔门顶板未加装顶板离层仪；（吴卫星）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段迎头50米处顶板淋水，底板需打设水泥地坪；（吴卫星）

责任单位：掘进一部

1. 四采区带式输送机大巷巷帮喷浆需及时复喷到位；（吴卫星）

责任单位：掘进一部

1. 1303风巷编号F60#管路处压风自救漏风无水；（孙康）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷第27#单元支架防倒链固定索具失效；（孙康）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷1#单元支架初撑力不达标；（孙康）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷封闭墙跑风；（田胜军）

责任单位：修护部

1. 1302机巷5#单元支架轨道被矸石掩埋；（田胜军）

责任单位：安装工区

3月19日

1. 1303风巷刷帮处单体未编号管理；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷多处水沟变形悬空，需整理；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第38-50#架支架煤壁片帮；（李治龙）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷56#、48#单元支架初撑力不足；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第38-51#架支架后立柱高度不够（1.1-1.2米）；（纵峰）

责任单位：采煤部

1. 780辅运大巷注氮硐室里口大巷水沟淤堵，需及时清淤；（赵振中）

责任单位：运输部

1. 1303机巷第44H架处套管未捆扎；（李治龙）

责任单位：钻探事业部

## 集团公司驻矿查出安全隐患

## 宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患

## 麟游县驻矿安监员查出安全隐患

3月15日

1. 980m 辅助运输巷外段掘进工作面迎头帮部网片压茬连接不规范。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 980m 辅助运输巷外段掘进工作面风简传感器因预留申缆过短，导致传感器动作功能失效。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 980m 辅助运输大巷六联巷车场存放料车较多，道岔出口挡车器未闭合。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3月16日

1. 980输送机运输大巷，皮带运行时，未开启除尘喷雾设施。（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 980输送机巷，5 部皮带温度传感器，安装位置未按照MT872-2000煤矿用带式输送机保护装置安装。（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输里段机联巷，防冲限员管理站，设置地方、人员填写不规范。（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3月17日

1. 1303 回风巷，300 米处一台钻机，横放在巷道，人员行走困难;（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

1. 1303 回风巷，有2台单元支架压力表初撑力显示为0MPa;（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

1. 1303 皮带巷，侧帮修护和卧底修护距离只有 20 米;（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

3月18日

1. 1302 风巷密闭墙通风点、巷道吊挂的风简多处接口漏风皮带机第91#H 架处风筒连续硬弯。（李永虎、郭根虎)

责任单位：掘进二部

1. 1302 风巷拆除风门施工地点、现场未安设喷雾装置，有登高作业人员未系安全带。（李永虎、郭根虎)

责任单位：掘进二部

1. 1304(外)风巷无轨胶轮车停放在斜坡处、巷道路面多处积煤大坑，不具备安全行车要求。（李永虎、郭根虎)

责任单位：掘进二部

## 公司管技人员查出安全隐患

3月13日

1. 1303工作面破碎机锤头有一个松动；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷大挖掘机旋转油缸坏；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷13#单元支架初撑力不足；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1. 1302风巷口有水泥洒落；（林浩）

责任单位：修护部

1. 1302机巷斜巷段（里口）速凝剂码放乱；（林浩）

责任单位：修护部

3月14日

1. 四采区皮带机联巷拨门处链板机头缺少照明灯；（张磊）

责任单位：掘进一部

3月15日

1. 1302机巷封闭墙处需加护栏，防止人员进入封闭区域；（林浩）

责任单位：修护部

1. 980水平7#联巷下口物料需转走；（林浩）

责任单位：修护部

1. 980辅助运输巷7#联巷上口风门砌筑后余料需回收；（赵阳）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷回风联巷材料未挂牌管理；（赵阳）

责任单位：掘进一部

3月16日

1. 1303工作面超前架第8架与工作面过渡支架第1架有落差，且支护间距超过规定；（刘长玉）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第2#、22#、25#架支架初撑力不足；（刘长玉）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面机巷转载机有一处弯刮板；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷无极绳机头处轨道宽940mm，车辆易掉道；（林浩）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷喷浆机需升井；（林浩）

责任单位：修护部

1. 1302风巷风门墙处注浆管需回收；（林浩）

责任单位：修护部

1. 980辅助运输巷外段左帮片帮，加强管理；（赵阳）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷皮带机洒矸多，需清理；（赵阳）

责任单位：掘进一部

3月18日

1. 1302机巷封闭墙跑风；（刘长玉）

责任单位：修护部

3月19日

1. 1303机巷第44H架处套管未捆扎；（刘长玉）

责任单位：钻探事业部

1. 1303工作面第30#架支架前梁载头；（潘冬冬）

责任单位：采煤部

1. 安监员查出安全隐患

3月13日

1. 2306机巷迎头右帮704-5#锚杆未支护；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷187号H架皮带机托辊坏；(马永超)

责任单位：掘进一部

1. 980里段四采区皮带机运输联巷链板机头未安装喷雾，无过桥;(张学金)

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷外综掘机机载支护右侧前探梁断，不完好；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷后路钻探事业部放炮警戒处压风自救过滤器坏漏水；（宋伟）

责任单位：钻探事业部

1. 1302收作面机巷33-35#风水管处无极绳主托绳轮不转，托绳轮周围淤泥多；（王亚）

责任单位：安装工区

3月14日

1. 2306风巷迎头右帮503-518排、左帮517-524排5#锚杆至底板超高（700-900mm）；(韩明)

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷迎头压风自救漏水；（韩明）

责任单位：掘进二部

1. 980里段四采区皮带机运输联巷综掘机上护栏变形，电缆软管堆放乱灰尘厚；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷102号风筒处皮带机缺一组托辊架；（马永超）

责任单位：掘进一部

3月15日

1. 四采区胶带机大巷联巷顶板8.6米锚索2-2#失锚；（王亚）

责任单位：掘进一部

1. 四采区胶带机大巷联巷迎头挖掘机两侧防护罩不完好；（王亚）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷外段第三部皮带153#H架处连续2个上托辊不转；（王亚）

责任单位：掘进一部

1. 1302机巷13号风水管路处无极绳外侧大绳磨地锚；（张殿举）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷喷桨机地点缺少临时喷雾；（张殿举）

责任单位：修护部

3月16日

1. 2306机巷迎头一台张拉机千斤顶无防脱链；（宋伟）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷迎头向后视频不清晰，更换摄像头；（王溪溪）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷迎头临时支护单体只有4个，不符合要求；（韩明）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷综掘机电缆自移架变形，电缆落地；（黄建林）

责任单位：掘进二部

3月17日

1. 2306机巷风筒104-105处皮带机5架托辊架未用U卡固定;(宋伟)

责任单位：掘进一部

1. 四采区辅助运输大巷，巷道标志牌板名称未更换；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 1304机巷外段大巷未装临时喷雾；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷迎头皮带机尾承载梁段三联拖断缺少直托（韩明）

责任单位：掘进二部

3月18日

1. 1303风巷816钻机施工处，1个灭火器压力表坏；（赵凯凯）

责任单位：钻探事业部

1. 1302拆除面机巷第19节风水管路处轨道接头高落差错茬20mm，道夹板变形；（李浩）

责任单位：安装工区

1. 1303机巷第三组自动隔爆装置压力小于8mpa；（闫守林）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷第65#瓦斯抽放管路处，顶板291和292排7#锚杆断；（赵凯凯）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷第40#单元式支架压力表坏；（赵凯凯）

责任单位：采煤部

1. 2306风巷第四部皮带机头处编号D-127-116，D-127-117点铃信号有声无光；(杨伟龙）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷防冲限员站距离迎头300米已超距；(杨伟龙）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷胶轮车三处合叶开焊断裂用铁丝捆扎；(杨伟龙）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷迎头右帮558-570排5#锚杆至巷道底板裸露高（600-900mm）；（韩明）

责任单位：掘进二部

3月19日

1. 1303机巷第44H架处套管未捆扎；（刘长玉）

责任单位：钻探事业部

1. 1303工作面第30#架支架前梁载头；（潘冬冬）

责任单位：采煤部

1. 安监员发现安全隐患
2. 303工作面支架第10架，第20架后立柱压力表不显示；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷第94#瓦斯管路处自动隔爆装置压力不够（5Mpa），缺少冲击波接收盘（杨伟龙）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷单元支架36#,15#架立柱横销无堵板（朱俊锡）

责任单位：采煤部

1. 四采区胶带机巷联巷综掘机炮头罩子变形严重；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

1. 四采区辅助运输巷联巷综掘机炮头罩子烂；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷迎头皮带机尾第6组-第10组，第14组缓冲托辊磨损严重需更换；（李浩）

责任单位：掘进二部