# 2023年3月下半月专项检查问题通报

3月20日招贤煤矿组织开展全矿井3月下半月专项检查活动，共查出安全隐患79条，其中采掘专业24条、机电专业20条、运输专业13条、一通三防专8条、防冲专业5条、防治水专业4条、地面设施5条。通报如下：

**专业：采掘**

**排查路线： 980辅助运输巷里段、四采区辅助运输巷**

**检查人员：郝传新、邢立召、蔡雷、殷秀才、孔祥盛、陈一铭**

**检查问题：**

1. 四采区辅助联巷刷撇弧第5排处2根锚杆未二次紧固，未填台账；（掘进一部）
2. 四采区辅助联巷锚索张拉机压力表不归零；（掘进一部）
3. 四采区辅助联巷临时支护柱帽不合格；（掘进一部）
4. 四采区辅助联巷刮板机无刹车器；（掘进一部）
5. 四采区辅助联巷迎头皮带机尾承载梁不直，皮带跑偏；（掘进一部）
6. 四采区辅助联巷乳化泵压力表坏；（掘进一部）
7. 980辅助运输巷里段2根临时支护单体无三用阀；（掘进一部）
8. 四采区皮带机巷联巷开关硐室山墙肩窝支护超宽；（掘进一部）
9. 980辅助运输巷里段143#锚杆钻机油壶漏油；（掘进一部）

10.四采区皮带机巷联巷1#顶板离层仪未按规定测读；（掘进一部）

11.980皮带机大巷4#顶板离层仪未按期观测；（掘进一部）

12.980辅助大巷里段锚杆编号不明确；（掘进一部）

13.980辅助大巷里段与四采区皮带机巷岔门拐角，需挂网喷浆找平；（掘进一部）

14.8#联巷两道风门之间有矸石未清理；（掘进一部）

15.8#联巷风门（靠近轨道巷）内侧摸面不平整；（掘进一部）

**排查路线： 1303风巷、1303工作面、1303机巷**

**检查人员：赵振中、何磊、王庆亮、朱远辉、于国刚、刘文武、闫东朋**

**检查问题：**

1.1303风巷外段钻机处积水多、淤泥多，环境卫生差；（钻探事业部）

2.1303工作面65-70架煤壁片帮；（采煤部）

3.1303风巷隅角53#单元支架防倒链固定螺丝未上满；（采煤部）

4.1303工作面75-76#支架处有构造，工作面片帮；（采煤部）

5.1303工作面30-43架立柱高度不够（0.9-1.1米）；（采煤部）

6.1303风巷刷帮处安全环境差，单体背帮网片少；（采煤部）

**排查路线： 2306风巷**

**检查人员：方大生**

**检查问题：**

1.2306风巷牌板固定不牢固；（掘进二部）

2.2306风巷钻机没有固定；（掘进二部）

3.2306风巷软底处要卧底，然后再固化地坪；（掘进二部）

**排查路线： 2306机巷**

**检查人员：李恒、方小涛、丁子丰、卢大岭**

**检查问题：**

1.2306机巷117#管路处一箱700mm锚固剂没有生产日期；（掘进一部）

2.2306机巷118#管路处，H架托辊未捆扎固定；（掘进一部）

3.2306机巷107-109#风筒处皮带未安装支架H架（20米）；（掘进一部）

4.2306机巷112#风筒处管线乱，卫生差；（掘进一部）

5.2306机巷113#风筒处电缆拖地；（掘进一部）

1. 2306机巷应急广播挂在774#钢带处的电缆上；（掘进一部）
2. 2306机巷63#风筒处皮带未安装护栏；（掘进一部）
3. 2306机巷巷道允许进尺牌板（3月19日早班）内容填写错误；（掘进一部）

9.2306机巷巷道冲刷情况记录（3月20日）内容填写错误；（掘进一部）

**专业：机电运输**

**排查路线： 980辅助运输巷里段、四采区辅助运输巷**

**检查人员：尹成强、何元庆、常洋洋、曹吉武**

**检查问题：**

1.980皮带机巷5部皮带机没有保护试验牌板；（掘进一部）

2.980皮带机巷5部皮带机头急停拉线未全覆盖；（掘进一部）

3.980皮带机巷5部111#风筒处轨道底板磨机车变速箱；（掘进一部）

4.980皮带机巷5部191#H架底托辊磨底板；（掘进一部）

1. 四采区皮带机联巷挖机电缆落地用铁丝吊挂；（掘进一部）
2. 3#柴油机车撒沙装置不灵敏；（掘进一部）

7.980辅助运输巷5#联巷至二采区集运巷口卧底调道矸石需清理转运；（运输部）

**排查路线： 1303风巷、1303工作面、1303机巷**

**检查人员：夏玉堂、王庆亮、邵红斌**

**检查问题：**

1.1303风巷51#瓦斯管路旁边的动力电缆脱钩；（采煤部）

2.1303机巷口钻机队动力电缆约60米未吊挂；（钻探事业部）

3.1303风巷外口4.0照明综保无辅助接地电阻责任牌；（钻探事业部）

4.1303风巷中段4.0照明综保局部接地棒被埋没，未露头，照明综保放置水平高度低于巷道底板高度；（钻探事业部）

**排查路线： 1304风巷、1302机巷、1302风巷**

**检查人员：杨周**

**检查问题：**

1.1302机巷第14#水管处钢丝绳磨托辊轴；（安装工区）

2.1302机巷第61#水管处无极绳绞车钢丝绳磨边托侧板；（安装工区）

3.1302机巷第123#水管处无极绳钢丝绳磨底板；（安装工区）

**排查路线：1302风巷**

**检查人员：王彬、王虎**

**检查问题：**

1.1302风巷无极绳梭车手动落闸试验记录3月19日无人填写；（掘进二部）

2.1302风巷无极绳梭车电气检修记录3月19日无司机班队长签字；（掘进二部）

3.1302风巷无极绳钢丝绳检修记录3月19日无人填写钢丝绳检查未做到全面检查，查绳间距超过100米；（掘进二部）

4.1302风巷无极绳绞车司机交接班记录日期到3月16日，交接班签字不规范，多处空白；（掘进二部）

5.1302风巷无极绳机尾限位闭锁保护处钢丝绳磨铁板；（掘进二部）

1302风巷无极绳机尾轮未封闭，机尾轮被矸石掩埋，磨矸石；（掘进二部）

6.1302风巷第34#风筒处轨道道木悬空；（掘进二部）

7.1302风巷第二部皮带机34#H架处钢丝绳磨底板，托轮不转；（掘进二部）

**排查路线：2306机巷**

**检查人员：李恒、方小涛**

**检查问题：**

1.2306机巷116#风水管路处4G基站小线乱；（掘进一部）

2.2306机巷91#风水管路处照明综保接地极无标志牌，接地棒无外露，不方便检查；（掘进一部）

3.2306机巷迎头皮带机尾架无编号；（掘进一部）

4.2306机巷118#风水管路向里20米左右皮带机无机架；（掘进一部）

5.2306机巷无轨胶轮车未设置加油点；（掘进一部）

**专业：一通三防**

**排查路线： 1302机巷**

**检查人员：林浩、王坤、王力、王彬、王虎、杨周**

**检查问题：**

1.1302机巷迎头压风自救装置无风水；（安装工区）

2.1302机巷密闭墙处木垛未施工，墙前管路处漏气，需喷浆；（修护部）

**排查路线：2306机巷**

**检查人员：李恒、张智慧**

**检查问题：**

1.2306风巷6#、18#风筒漏风；（掘进二部）

2.2306机巷现场悬挂通风监控图错误，2306风巷回风联巷无设施；（掘进一部）

3.2306机巷100#风筒处有压风自救装置无风；（钻探事业部）

**专业：防冲**

**排查路线： 1303工作面、1303机巷**

**检查人员：涂肖龙、高博年、刘文武**

**检查问题：**

1.1303机巷51#管路托架损坏，管路下坠；（采煤部）

2.1303机巷皮带机过桥至上方管路距离不足1米；（通防部）

3.1303机巷10#单元支架防倒固定不合格；（采煤部）

4.1303机巷压风自救与钻机距离太远；（钻探事业部）

**排查路线：2306机巷**

**检查人员：王树友**

**检查问题：**

1.2306机巷钻探事业部放置的水泥和黄沙码放乱；（钻探事业部）

2.2306机巷117#管路外W钢带码放在材料架上，未捆扎固定；（掘进一部）

**专业：防治水**

**排查路线： 1303工作面**

**检查人员：何磊、于国刚、刘文武、高博年**

**检查问题：**

1.1303风巷水沟内杂物多，溜槽脱节处多，需整改；（采煤部）

2.1303机巷水仓内排水软管打折，影响排水，需重新吊挂；（采煤部）

**排查路线： 2306风巷**

**检查人员：赵勇、方大生**

**检查问题：**

1.2306风巷排水管低洼处无逆止阀；（掘进二部）

**专业：地面**

**排查路线： 工广、翻矸机房、地面环形车场**

**检查人员：黄冲、殷秀才、陆道洲、吴凯峰、崔永明、马玉平、尹成强、杨忠峰、刘听磊、蔡鸣鸣、王阳**

**检查问题：**

1. 地面洗衣机房后门（西侧）外杂物多，影响环境；（后勤保障部）
2. 翻矸机房临时存油点，无消防桶和消防沙袋；（运输部）
3. 翻矸机房控制室无消防铲，一个灭火器失效，电控箱漏电保护器现场无保护试验记录；（运输部）
4. K186#、K144#矿车缺少碰头销子；（运输部）
5. 环形车场与大库房处道岔滑铁未固定；（运输部）