招贤煤矿3月20日至3月26日安全隐患信息

3月20日至3月26日招贤煤矿共计查出安全隐患（127）条，其中公司领导查出安全隐患（44）条，集团公司驻矿检查出安全隐患（0）条，宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患(2）条，麟游县驻矿安监员查出安全隐患(14）条，管技人员查出安全隐患（16）条，安监员查出安全隐患（51）条，明细如下：

## 公司领导查出安全隐患

3月20日

1. 四采区辅助大巷迎头防片帮网使用不规范；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 四采区辅助大巷拨门处缺一排加固锚索；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 四采区拆除综掘机二运用螺栓起吊，且螺栓未露丝；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 1303机巷6#钻场煤壁漏，抽放负压无放水器；（李治龙）

责任单位：通防部

1. 1303机巷刷帮处仅用单体支护，要及时支护；（秦庆举）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面机巷有积水；（李治龙）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷水沟变形；（李治龙）

责任单位：采煤部

3月21日

1. 1303机巷钻机处环境卫生差；（郝虎）

责任单位：钻探事业部

1. 1303风巷第3架单元支架未用索具固定；（李治龙）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷4-5架之间支护超距；（李治龙）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面内18-19架支架活柱量小于规定要求，4-5架支架前煤壁有构造；（李治龙）

责任单位：采煤部

1. 1302风巷皮带机3#急停处轨道主压绳轮坏；（王文生）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷自动隔爆装置处轨道悬空；（王文生）

责任单位：掘进二部

3月22日

1. 980辅助运输大巷未悬挂职业卫生牌板；（王元满）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷链板机头喷雾不雾化；（王元满）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷迎头皮带机尾跑偏；（王元满）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷107#H架处有一个下托辊不转；（赵超）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷料场材料码放乱；（赵超）

责任单位：掘进一部

1. 1304外切眼开窝点需安装离层仪观测；（单景新）

责任单位：掘进一部

1. 780皮带下口运输部水仓沉淀池淤满需清理；（单景新）

责任单位：运输部

3月23日

1. 980回风大巷7#联巷139-145#H架处顶板淋滴水区域，需补打加固锚索；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷迎头顶板离层仪数据5天未更新；（王文生）

责任单位：掘进一部

2306机巷迎头皮带机H架超距20米，底部皮带磨底板；（王文生）

责任单位：掘进一部

1. 1304风巷53#风筒人行道锚杆过长，未处理；（王元满）

责任单位：掘进二部

1. 1304机巷7#风水管路处轨道钢丝绳落架；（王元满）

责任单位：掘进二部

3月24日

1. 1304风巷注浆孔施工结束后应先注浆，再施工下一个，已防窜浆；（秦庆举）

责任单位：修护部

1. 1304风巷注浆后搅拌桶未及时清理，浆液凝固桶内；（秦庆举）

责任单位：修护部

1. 1303机巷PS管71-72#接头处漏水；（田胜军）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷6#单元支架操作片阀漏液；（田胜军）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷排水沟变形严重；（田胜军）

责任单位：采煤部

1. 1304外风巷巷道内皮带码放乱；（赵超）

责任单位：掘进二部

3月25日

1.四采区带式输送机巷联巷贯通点未安装顶板离层仪；（王文生)

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输大巷里段迎头顶板已下2.6m煤岩结合面易片帮；（王文生)

责任单位：掘进一部

3.1303工作面机巷转载机破碎机处人工卧底时注意安全；（华海洋)

责任单位：采煤部

4.1303工作面过钻场锚杆要及时清理；（华海洋)

责任单位：采煤部

5.1303风巷钻机处胶轮车运行时必须设警戒，确保安全；（华海洋)

责任单位：采煤部

6.1304机巷无极绳机尾越位保护位置不符合规定；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

7.1304机巷二部皮带下方行人通道高度不足1.9米；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

8.北翼皮带1304外风巷段底皮带洒煤较多；（鲁绪旺）责任单位：运输部

3月26日

1.1304（外）风巷迎头喷浆机材料未挂牌管理；（赵超）

责任单位：掘进二部

2.井下污水处理硐室二期部分管线安装质量差，需整改；（鲁绪旺）

责任单位：机电部

3.1303机巷撕帮卧底处皮带架需固定；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

4.1303风巷钻机油泵坏；（鲁绪旺）

责任单位：钻探事业部

5.1304（外）风巷注浆时AB料未按设计配注；（田胜军）

责任单位：掘进二部

6.1304（外）风巷注浆液压未达标准；（田胜军）

责任单位：掘进二部

## 集团公司驻矿查出安全隐患

## 宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患

3月20日

1、1303 回采工作面风巷防冲限员管理站多次督导进出人员必须真实有效的去填写记录本，但 2023 年 3 月 20日早班检查期间仍然未严格执行防冲限员管理站人员准入制度，多人未填写记录。(华春光）

责任单位：采煤部

2、1303 回采工作面风巷 117#、110#瓦斯抽放管路被挤压变形严重,121#瓦斯抽放管路法兰盘接口处漏气。(华春光）

责任单位：采煤部

## 麟游县驻矿安监员查出安全隐患

3月19日

1. 2306 风巷掘进工作面第三部皮带机头喷雾未连接水管、连接喷头的管路多处破裂，导致喷雾无法正常开启。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

1. 2306 风巷掘进工作面二部皮带机尾撕裂保护功能失效。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

1. 2306 机巷煤仓上口皮带机头掘进一部电工郝福强在开关未停电的情况下，私自拆卸开关喇叭口。（李永虎、郭根虎）

责任单位：掘进一部

3月20日

1. 地面轨道封闭区 5#气动道岔有两处漏风。（李永虎、郭根虎）

责任单位：运输部

1. 地面运输部加工车间电瓶车充电线私拉乱扯。（李永虎、郭根虎）

责任单位：运输部

3月21日

1. +980m回风大巷风门墙前 5m 范围内堆放皮带机配件及杂物，影响风门开启。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部、通防部

1. +980m回风大巷新建风门施工点、浇筑墙体过程现场未拉设警戒及警示牌板、车辆、作业人员随意通过。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：修护部

1. +980m 回风巷车场双轨道均停放车辆、巷道两帮堆放杂物，人员无法正常通行。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

3月22日

1. 2306 机巷掘进工作面帮部、底板卸压孔滞后迎头超过100m。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：钻探事业部

1. 2306 机巷掘进工作面皮带机尾约 20m 未搭设H支架、皮带机运行过程面带与底带及底板相互摩擦，皮带摩擦运行。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 2306 机巷掘进工作面迎头整节风筒虚接、风筒传感器设置在虚接处，存在风筒脱落传感器报警风险。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3月24日

1. 980m带式运输机大巷皮带机出货过程各部皮带均未开启机头防尘喷雾，导致巷道粉尘飞扬；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 980m辅助运输大巷三联巷拐角刷大施工点登高作业脚手架搭设不规范；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 980m辅助运输大巷二联巷车场机车缓慢运行中、连车工采用硬链接强行连车，存在机车挤人风险；（郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

## 公司管技人员查出安全隐患

3月20日

1. 四采区辅助大巷迎头防片帮网使用不规范;（殷秀才、邢立召）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷钻探事业部的水泥码放乱；（王树友）

责任单位：钻探事业部

1. 2306机巷117#管理处W钢带放在材料架上未捆扎；(王树友）

责任单位：掘进一部

1. 1303机巷超前架2-4#架伸缩梁开焊；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1. 2306风巷6#、8#风筒漏风；（张智慧）

责任单位：掘进一部

3月21日

1. 1302机巷23#风水管路处轨道上下错茬超过规定；（刘长玉）

责任单位：安装工区

1. 1303风巷口无轨胶轮车加油应有加油记录；（夏玉堂）

责任单位：采煤部

1. 980五联巷加油点消防器材不齐全，缺8kg灭火器一只，现场无加油记录，五联巷加油点需向前挪移；（尹成强）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷无轨胶轮车未设置加油点；（尹成强、方小涛）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷皮带机3#急停处轨道少压绳轮；（曹卫）

责任单位：掘进二部

3月23日

1. 1304风巷53#风筒人行道锚杆过长，未处理；（刘长玉）

责任单位：掘进二部

1. 1304机巷7#风水管路处轨道钢丝绳落架；（曹卫）

责任单位：掘进二部

1. 1303工作面第21#、23#架前立柱漏水严重；（邵红斌）

责任单位：采煤部

3月26日

1.980辅助运输巷6#联巷车场积水多，需排水；（赵阳）

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输巷里段综掘机后需卧底；（赵阳）

责任单位：掘进一部

3.1303工作面60架压力表坏；（杜成忠）

责任单位：采煤部

1. 安监员查出安全隐患

3月20日

1. 1303风巷第38#，第49#单元式支架压力表不显示；（赵凯凯）

责任单位：采煤部

1. 2306机巷迎头综掘机炮头护罩变形；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷综掘机二运人行道侧行走轮不转；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

1. 四采区带式输送机大巷联巷贯通点三岔门处未施工顶板离层仪；（李浩）

责任单位：掘进一部

1. 四采区辅助运输巷联巷拨门口链板机尾无护罩；（李浩）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷综掘机右前照明灯固定螺丝松动，固定不牢；（宋伟）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷外段后路1100里程牌处断2根水泥轨枕；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷里段后路临时支护单体缺少2个三用阀；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 四采区带式皮带机巷右帮底角锚杆超高；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷道标志牌板施工负责人名字（邵守平）未更换；（来家兵）

责任单位：掘进二部

3月21日

1. 2306风巷迎头皮带机尾护罩变形且未固定，第二节承载梁上2组缓冲托辊断；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

1. 1304（外）机巷第37#风筒处皮带机三连托损坏；（赵凯凯）

责任单位：掘进二部

1. 1303机巷第三组自动隔爆装置压力表值与牌板额定压力表值不符；（宋伟）

责任单位：采煤部

1. 2306机巷第2#钻场皮带机无过桥；（黄建林）

责任单位：掘进一部

1. 980皮带机巷掘进三队卧底全段很多根地锚被挖出，需截掉；（王磊）

责任单位：掘进一部

1. 四采区辅助运输联巷.迎头链板机未验收，皮带机尾防护栏不合合格；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 四采区带式皮带机巷贯通点轨道变形严重；（张殿举）

责任单位：掘进一部

3月22日

1. 1302拆除面机巷第10节风水管路处轨道接头变形，第18节风水管路处轨道接头左右错茬10mm；（李浩）

责任单位：安装工区

1. 1303风巷40#瓦斯管路处压风自救水质净化器漏水；（王磊）

责任单位：钻探事业部

1. 四采区辅助运输巷联巷迎头缺少职业病警示牌板；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段缺少职业病警示牌板；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

1. 1304机巷无极绳机尾护罩两侧护不严，第66节风筒处主压轮坏；（李浩）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷下口无行人不行车，行车不行人管理牌板；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷风水管路15#、31#、38#、65#、81#处无极绳主压绳轮坏；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷后路限员站无压风自救装置；（张殿举）

责任单位：掘进二部

3月23日

1. 1303工作面风巷第92节瓦斯管路处单轨吊梁子吊板断；（李浩）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷第19节风水管路处，无极绳钢丝绳掉道磨托绳轮轮轴；（赵凯凯）

责任单位：安装工区

1. 980辅助运输巷里段综掘机一运部分链条磨损严重；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段综掘机炮头护罩变形损坏；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷后路巷道不用的防冲地锚锚杆及时截掉；（王磊）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输里段四采区皮带机联巷三岔门处链板机头，溜槽无责任人管理牌板;(马永超）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷迎头风水管路约100米未编号；（宋伟）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷无极绳车头里外侧车门坏；（张殿举)

责任单位：掘进二部

3月24日

1. 1304机巷第2部皮带机头处人行道在皮带下方，需对皮带机进行防护；（赵凯凯）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷风水管路86#处顶板断一根6.2米锚索；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷风水管路未编号管理；（来家兵）

责任单位：掘进二部

3月25日

1.1303风巷气动单轨吊压风过滤器压力表损坏；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

2.2306风巷第64#风筒处自动隔爆装置压力不足8MPa；（赵凯凯)

责任单位：掘进二部

3.2306风巷迎头皮带机第162-169#H架处，上皮带飘，底皮带磨H架；（赵凯凯)

责任单位：掘进二部

4.2306风巷迎头皮带机张紧绞车坏；（赵凯凯)

责任单位：掘进二部

5.四采区带式输送机巷联巷贯通点三岔门未打顶板离层仪；（李浩)

责任单位：掘进一部

6.四采区带式输送机巷联巷贯通点三岔门处轨道变形严重；（赵士伟）

责任单位：掘进一部

3月26日

1.2306风巷78#风筒处压风自救水表漏水，过滤器漏水；（张殿举）

责任单位：钻探事业部

2.2306风巷迎头皮带机尾护罩固定不牢，无螺丝；（韩明）

责任单位：掘进二部

3.2306机巷迎头乳化泵水箱乳化液配比稀，水箱内杂质过多，现场无备用乳化液，更换乳化液清理水箱；（马永超）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷风筒号113-115#皮带机H架不直，皮带跑偏；（张殿举）

责任单位：掘进一部

5.四采区辅助运输巷联巷迎头挖掘机大臂油缸断；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

6.2306机巷160H架抗偏轮外架磨下皮带；（张殿举）

责任单位：掘进一部

7.980皮带机巷六部机头照明不足；（黄承财）

责任单位：掘进一部

8.1302机巷风筒39号处主绳托绳轮底座缺少托轮；（高文博）

责任单位：安装工区

9.1302机巷风筒41号处里侧无极绳钢丝绳掉道磨轮轴；（高文博）

责任单位：安装工区