# 2023年4月下半月专项检查问题通报

4月17日招贤煤矿组织开展全矿井4月下半月专项检查活动，共查出安全隐患85条，其中采掘专业14条、机电专业19条、运输专业14条、一通三防专17条、防冲专业4条、防治水专业14条、地面设施3条。通报如下：

**专业：采掘**

**排查路线：四采区辅助运输巷、四采区皮带机巷**

**检查人员：黄冲、赵阳、吴飞、曹吉武、胡兵、王阳、梁坤柱、方小涛**

**检查问题：**

1.980辅助运输巷联巷卧底处帮部需及时支护；（掘进一部）

2.980辅助运输巷联巷卧底悬空段需垫实；（掘进一部）

3.980辅助运输巷联巷迎头压风自救下方有杂物，影响正常使用；（掘进一部）

4.980辅助运输巷联巷有两处风筒乱丢乱放；（掘进一部）

5.980辅助运输巷联巷压风自救装置喷有浆皮，需清理；（掘进一部）

6.980辅助运输巷联巷121#风筒处有两根帮部锚杆未破帽；（掘进一部）

7.980皮带机巷联巷回风处喷浆软管未连接；（掘进一部）

8.980辅助运输巷联巷巷综掘机一运张紧油缸密封圈坏需更换；（掘进一部）

9.980皮带机巷联巷一根起吊锚杆位置偏移起吊中心线，需重新补打；（掘进一部）

10.980辅助运输巷联巷1855排锚杆处，轨道堆放距离轨道300mm，不符合标准；（掘进一部）

11.980皮带机巷联巷迎头两帮刷帮裸高1.8米，未及时挂网打锚杆支护；（掘进一部）

**排查路线： 1303风巷、1303工作面、1303机巷**

**检查人员：张磊、朱远辉、李晨**

**检查问题：**

1.1303风巷73#瓦斯抽放管路处非回采帮断锚索一根；（采煤部）

2.1303工作面30-60#架压力大，加强顶板管理；（采煤部）

3.1303工作面第50、51#架煤壁片帮，加强煤壁管理；（采煤部）

4.1303风巷钻机处SM-269开关，现场打不开，及时搞完好；（采煤部）

5.1303风巷排水管PS23#弯头漏水；（采煤部）

6.1303工作面机巷皮带机120#H架处卧底使用拉胡代替钢丝绳吊管H架；（采煤部）

**排查路线： 1304机巷、切眼**

**检查人员：孙康、陈奇奇、张乾龙、刘长玉、席明**

**检查问题：**

1.1304（外）机巷15#风水管路处轨道主压绳轮缺少一个托绳轮；（掘进二部）

2.1304（外）机巷外皮带机尾淤煤严重，需起吊垫好，承载梁下面重点卧；（掘进二部）

3.1304（外）机巷55#风筒处底皮带防跑偏托辊不转；（掘进二部）

4.980调车硐室综掘机炮头缺少一个截齿；（掘进一部）

5.1304（外）机巷64#风筒处皮带机尾杠杆严重变形；（掘进二部）

6.1304（外）机巷皮带机机尾皮带跑偏严重；（掘进二部）

**排查路线： 2306机巷**

**检查人员：谭翔、黄敦生、李红进、刘传玉、蔡雷、何元庆、 赵超、夏玉堂**

**检查问题：**

1.2306机巷皮带机242#H架处纵梁E型销未正规安装；（掘进一部）

2.2306机巷1100-1108排右帮煤体破碎，需及时支护；（掘进一部）

3.2306机巷皮带机头跑车掉道；（掘进一部）

4.2306机巷迎头监控线缠绕动力电缆；（掘进一部）

5.2306机巷134#风筒处顶板离层仪无管理牌板；（掘进一部）

6.2306机巷1095排至迎头1109排共15排4#、5#锚杆处超1.6米区域未挂网；（掘进一部）

7.2306机巷迎头锚杆拉拔仪无油，加强检修；（掘进一部）

**专业：机电运输**

**排查路线： 1304（外）机巷 1304（外）切眼**

**检查人员：周勇、桑清明**

**检查问题：**

1.1304（外）机巷皮带机136#、148#H架处三联托辊断、脱落；（掘进二部）

2.1304（外）机巷皮带机尾积煤较多，皮带机尾跑偏；（掘进二部）

3.1304机巷风管GF38-GF40#段，轨道与底板接触不实，存在道木晃动；（掘进二部）

**排查路线： 1303风巷、1303工作面、1303机巷**

**检查人员：蔡鸣鸣、李从远、邵红斌**

**检查问题：**

1.1303工作面风巷73#、76#瓦斯抽放管路挤压电缆小线子；（采煤部）

2.1303工作面风巷29#、55#锚索张拉工具未按规定码放；（采煤部）

3.1303工作面风巷无轨胶轮车车门缺闭锁销；（采煤部）

4.1303工作面风巷82-84#瓦斯抽放管路处气动单轨吊运行安全距离不足；（采煤部）

5.1303工作面机巷70#锚杆钻机未按规定码放；（采煤部）

6.1303工作面61#、69#架处载波小型电器标志牌缺损；（采煤部）

7.1303工作面风巷排水管PS23#漏水；（ 采煤部）

**排查路线：四采区辅助运输巷联巷、皮带机巷联巷**

**检查人员：方小涛、曹吉武、吴飞**

**检查问题：**

1.四采区辅助运输巷联巷3部皮带机260#H前缺少H架和托辊；（掘进一部）

2.四采区辅助运输巷联巷 3部皮带机尾纵撕保护未放平；（掘进一部）

3.四采区辅助运输巷联巷迎头电缆小线乱；（掘进一部）

4.四采区辅助运输巷联巷二运电机喇叭口螺栓有锈迹；（掘进一部）

5.四采区辅助运输巷联巷迎头皮带机电机通风不畅（电机头里有消防沙箱挡风）；（掘进一部）

6.四采区辅助运输巷联巷皮带机开关ZX62-379#内外整定值不一致;（掘进一部）

**专业：一通三防**

**排查路线：2306风巷、2306机巷**

**检查人员：谭翔 黄敦生 李红进 刘传玉 蔡雷 何元庆 赵超 夏玉堂 马飞 李传银**

**检查问题：**

1.2306风巷局扇吸风量错误，不一致；（掘进二部）

2.2306风巷局扇前风筒抖动；（掘进二部）

3.2306风巷二部皮带机头喷雾不雾化；（掘进二部）

4.2306风巷三部皮带机头喷雾方向不对；（掘进二部）

5.2306风巷四部皮带机头处，消防桶变形，消防沙箱内有杂物；（掘进二部）

6.2306风巷迎头压风自救超距；（掘进二部）

7.2306风巷料场有三节风筒未上架挂牌管理；（掘进二部）

8.2306风巷综掘机一运喷雾不雾化，内喷雾不出水；（掘进二部）

9.2306风巷迎头有帮形成差；（掘进二部）

10.2306风巷五部皮带机H架不平直；（掘进二部）

11.2306风巷迎头皮带机尾底皮带余货多；（掘进二部）

12.2306风巷风筒91#对面顶部电缆脱钩；（掘进二部）

13.2306风巷风筒119#对面三通固定板与三通接线盒不匹配；（掘进二部）

14.2306风巷风筒92#旁边的巷道灯上的编织袋需去除；（掘进二部）

**排查路线：1303风巷 1303机巷**

**检查人员：郑超**

**检查问题：**

1.1303风巷41#抽放管路处锚索扎到抽放管；（采煤部）

2.1303机巷8#钻场有一个灭火器无年检合格证；（钻探事业部）

**排查路线：1302机巷 1304（外）切眼 1304（外）风巷**

**检查人员：李东**

**检查问题：**

1.1302机巷封闭墙已接顶，周围喷浆不实，需喷浆处理；（修护部）

2.1302风巷封闭墙和1304机巷封闭墙墙前虚货多，较高，需卧底打地坪、打台阶，墙体喷浆不实，需喷浆注浆；（掘进二部）

3.1304（外）切眼64#风筒处吊挂排水管路钢丝绳拉风筒，需处理；（掘进二部）

4.1304（外）风巷钻机施工顶板预裂爆破孔时，回风系统粉尘厚，施工结束需洒水降尘；（钻探事业部）

**专业：防冲**

**排查路线： 1303工作面、1304（外切眼）**

**检查人员：吴卫星 涂肖龙**

**检查问题：**

1.1304（外）切眼内钻机开关未捆扎固定；（钻探事业部）

2.1304（外）切眼强冲击危险区域内物料及时转走；（掘进二部）

**排查路线：2306机巷、2306风巷**

**检查人员：闫龙**

**检查问题：**

1.2306机巷迎头机尾摄像头架旁边的一部锚杆机未采取固定措施；（掘进二部）

2.2306风巷迎头压风自救装置超距；（掘进二部）

**专业：防治水**

**排查路线： 1303工作面、中央水仓**

**检查人员：单景新、刘文武**

**检查问题：**

1.1303风巷6#风水管路处放水器漏水，需更换排水软管；（通防部）

2.1303风巷39#抽放管路（回采侧）、76#抽放管路处水槽偏转，需调直；（采煤部）

3.1303风巷99#、101#抽放管路处煤矸堆放，无水沟，需立即安排人员清理；（采煤部）

4.1303风巷切眼向外100米铺设的PVC水槽不连续，排水系统不完好，立即安排整改；（采煤部）

5.北翼带式输送机巷斜巷下口水仓沉淀池内已淤满，及时安排人员清理；（运输部）

**排查路线： 2306风巷**

**检查人员：马飞、李传银**

**检查问题：**

1.2306风巷迎头排水管路距离迎头超过30米；（掘进二部）

2.2306风巷迎头电泵未连接，电泵扬程不满足排水要求，无备用水泵；（掘进二部）

**排查路线： 1304（外）切眼 1302机巷**

**检查人员：赵勇**

**检查问题：**

1.1304（外）切眼排水管路施工未紧跟迎头；（掘进二部）

2.1304（外）机巷1#水仓中潜水泵未有巡查及检修记录；（掘进二部）

3.1304（外）机巷排水管路未按要求进行标注；（掘进二部）

**排查路线：四采区辅助巷、四采区皮带机联巷**

**检查人员：陶福雨**

**检查问题：**

1.四采区辅助运输巷、 四采区皮带机巷迎头只有一台风泵，不满足一备一用需要；（掘进一部）

2.四采区辅助运输巷6#联巷水仓无管理牌板，无水泵检修记录；（掘进一部）

**专业：地面**

**排查路线： 黄泥灌浆站、通风机房、翻矸机房、地面环形车场**

**检查人员：张磊、胡争取、张红伟、常洋洋**

**检查问题：**

1.黄泥灌浆站三相泡沫泵电源线缠绕在电机上；（通防部）

2.通风机房测试风门处起吊梁处房顶漏水；（机电部）

3.副井出车侧弯道处道岔尖轨合不严；（运输部）