2023年5月份井下环境卫生区域划分

根据公司2023年5月份采掘生产计划，对5月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

1. 采煤部：

1.第二中部车场—1303工作面—1303风巷—1303提料斜巷—总回风巷三岔门处。

二、掘进一部：

一队: 四采区带式输送机大巷--东翼回风立井、980回风大巷--980回风大巷五联巷。980带式输送机大巷—五联巷皮带机头前后30米处。

二队: 2306机巷--二采区集中运输大巷1#联巷--980回风大巷五联巷至980回风巷支架存放交接处。

三队: 980m辅助系统调车硐室施工地点前后50米—980回风巷风门处。

五队: 980m辅助运输大巷—四采区辅助运输大巷回风联巷—五号联巷处。

三、掘进二部：

六队: 1304（外）工作面切眼导硐—1302机、风联巷—1304（外）工作面切眼导硐眼口前后30米处。

七队: 2306风巷—2#联巷—980回风巷五联巷—1#联巷口处 。

八队:1304（外）机巷联巷施工前后30米处。

四、修护部：

980m辅助运输大巷人工卧底（三联巷至五联巷）及其他施工地点前后30米处*。*

五、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m—注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口—北翼总回--1307回风巷挡风墙处—北翼总回上口变坡点处。

5.1305高抽联巷与780胶带机巷交叉口—1305高抽联巷—1307机风联巷—总回巷挡风墙处—1307机巷封闭墙—780胶带机巷三叉门处。

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道—环形车场—清理斜巷上下口—内外水仓联巷、三岔门—轨道大巷（到第一中部车场）—北翼辅助轨道无极绳机尾— +780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道—主斜井—主斜井驱动机房内外10m—主斜井胶带机尾及绕道上口风门处，北翼辅助轨道无极绳机尾—二采区集中运输巷—980辅助运输巷五联巷处。

2.矸石仓二联巷—980带式输送机大巷—五联巷皮带机尾。

3.1307机巷组装硐室—780胶带机巷、+980胶带机运输巷。

七、机电部：

1.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓、980四联巷配电点前后5米。

八、钻探事业部：

钻探事业部钻机施工地点前后30米。

九、山西国源千米钻机：

千米钻机施工地点前后30米。

十、安装工区：

1.980带式输送机大巷安装皮带机前后50米处。980回风巷支架存放处。