招贤煤矿5月22日至5月28日安全隐患信息

5月22日至5月28日招贤煤矿共计查出安全隐患（141）条，其中公司领导查出安全隐患（40）条，集团公司驻矿检查出安全隐患（0）条，宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患(0）条，麟游县驻矿安监员查出安全隐患(26）条，管技人员查出安全隐患（20）条，安监员查出安全隐患（55）条，明细如下：

## 公司领导查出安全隐患

5月22日

1.1303工作面风巷7#钻场杂物多，环境卫生差；（杨鹍）责任单位：采煤部

2.1303工作面机巷皮带机头施工加固定板作业处，人员通行注意安全；（杨鹍）

责任单位：采煤部

3.1303机巷切眼过桥与顶板距离不足1m；(郝虎)

责任单位：采煤部

5月23日

1.2306机巷160#风筒前后皮带里侧帮部支护要到位；（孙康）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷2#千米定向钻场内使用支护锚索起吊，现场已制止；（孙康）

责任单位：山西国源

3.2306机巷施工图牌板中负责人错误；（孙康）

责任单位：掘进一部

4.980调车硐室矸石堆积料多，影响变电所通风；（孙康）

责任单位：掘进一部

5.1303风巷11#、37#、56#单元支架压力不足24Mpa,需及时补压；（苗现华）

责任单位：采煤部

6.1303风巷70#、78#单元支架处底板有2根地锚，需及时截割；（苗现华）

责任单位：采煤部

7.1303风巷隅角处挪移单元支架时，前后两侧需按照要求拉设警戒，严禁人员通过；（苗现华）

责任单位：采煤部

8.四采区运输巷1#联巷三岔门处底板积货较多，不平整，需及时卧底出货整平；（赵超）

责任单位：掘进一部

9.四采区辅助运输巷皮带机跑偏撒货，需及时调整皮带；（赵超）

责任单位：掘进一部

5月24日

1.1303工作面支架40-50架前运机不直；（郝虎）

责任单位：采煤部

2.1303风巷挖掘机存放处影响断面通风；（杨眷）

责任单位：采煤部

3.1304机巷切眼q1点后4米处巷道右帮沙石料，及时转运清理；（田胜军）

责任单位：掘进二部

5月25日

1.980辅助运输大巷第二部皮带机100#H架处，底托辊脱落；（赵超）

责任单位：掘进一部

2.980皮带机大巷五联巷卧底处轨枕悬空；（赵超）

责任单位：修护部

3.1303风巷隅角处积水和淤积多；（马强）

责任单位：采煤部

4.1303机巷挑顶处脚手架固定不牢；（马强）

责任单位：采煤部

5.2306机巷迎头遇1.5米落差断层，加强顶板管理；（苗现华）

责任单位：掘进一部

6.2306机巷过断层后加强底煤探查；（苗现华）

责任单位：掘进一部

7.980调车硐室更换减速机，加强跟班和起吊大件管理；（苗现华）

责任单位：掘进一部

5月26日

1.2306风巷迎头环境卫生差；（田胜军）

责任单位：掘进二部

2.2306风巷迎头1192-3#锚杆失锚；（田胜军）

责任单位：掘进二部

3.980辅助运输巷二部皮带机尾处有托辊损坏；（赵超）

责任单位：掘进一部

4.四采区皮带机巷喷浆料堆放影响行人；（赵超）

责任单位：掘进一部

5.四采区辅助运输巷轨道有一处阴阳；（赵超）

责任单位：掘进一部

6.北翼带式输送机大巷（1304风巷三岔门-64#供水管路处）底皮带下积煤多，局部磨底皮带和托辊；（杨眷）

责任单位：运输部

5月27日

1.四采区辅助运输巷迎头出水点及时排水，确保出货畅通；（苗现华）

责任单位：掘进一部

2.四采区带式输送机巷排水管漏水严重，需更换；（苗现华）

责任单位：掘进一部

3.980调车硐室出货期间加强警戒；（苗现华）

责任单位：掘进一部

4.1303工作面支架1#和2#架顶梁空；（杨鹍）

责任单位：采煤部

5.1303工作面机尾人行道出口不畅；（杨鹍）

责任单位：采煤部

6.980皮带机巷新安装主运皮带机尾刮煤器里侧掖货多；（马强）

责任单位：安装工区

5月28日

1.北翼带式输送机大巷75#风水管路上方浆皮脱落，需及时找顶；（杨眷）

责任单位：修护部

2.1303风巷水槽不平不直，高于底板需整理；（赵振中）

责任单位：采煤部

3.1303风巷出口断面窄，机尾飘需刹车；（赵振中）

责任单位：采煤部

4.1303机巷8#钻场一根单体泄液，电缆吊挂乱；（赵振中）

责任单位：钻探事业部

5.1303机巷卧底时做好上下口警戒；（陈秀友）

责任单位：采煤部

6.北翼皮带机巷上口变坡点有淤煤；（陈秀友）

责任单位：运输部

## 集团公司驻矿查出安全隐患

## 宝鸡市驻矿安监员查出安全隐患

## 麟游县驻矿安监员查出安全隐患

5月22日

1.四采区辅助运输大巷掘进工作面自移皮带机尾有大块矸石磨损底皮带；（郭根虎、张东旭）

责任单位：掘进一部

2.四采区带式输送机大巷掘进工作面粉尘传感器安设位置不当，距迎头超过25m（郭根虎、张东旭）

责任单位：通防部

3.四采区辅助运输大巷、带式输送机大巷掘进工作面喷浆机未采用潮喷或湿喷工艺，现场均未接水管；（郭根虎、张东旭）

责任单位：掘进一部

5月23日

1.2306风巷掘进工作面迎头出现断层，右底帮约10m未挂网支护、最高点1.8m煤体裸露，肩窝、顶板有个别支护锚杆超长失效，需提高支护质量加强帮顶管理；（郭根虎、张东旭）

责任单位：掘进二部

2.2306风巷掘进工作面第五部皮带机尾跑偏保护装置不动作失效；（郭根虎、张东旭）

责任单位：掘进二部

3.2306风巷掘进工作面设置的压风自救装置滞后迎头超过40m，未及时跟进；（郭根虎、张东旭）

责任单位：掘进二部

5月24日

1.地面砂石装料场特种车辆驾驶证持证上岗人员不足；（郭根虎、张东旭）

责任单位：运输部

2.地面加工车间一名烧焊工未随身携带熔化焊接与热切割作业证上岗，且加工棚内一乙炔瓶两个压力表均损坏,指针掉落表面玻璃破碎；（郭根虎、张东旭）

责任单位：运输部

3.地面煤泥棚内高架皮带机尾无防护罩、机身无防护栏，且皮带保护装置不齐全。(仅安设了沿线急停保护和皮带跑偏保护）；（郭根虎、张东旭）

责任单位：选煤厂

4.地面洗煤厂采用叉车卸超长料时，作业范围内有多名作业人员站立位置不当，且两人未佩戴安全帽；（郭根虎、张东旭）

责任单位：选煤厂

5.综采设备库院内回收的皮带卷及皮带滚简堆放点高度超过三米，存在滚落风险；（郭根虎、张东旭）

责任单位：机电部

5月25日

1.1303综放工作面回风侧有三架单元支架压力不足24MPa；（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

2.1303综放工作面第103架前梁侧护板未伸出护帮；（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

3.1303综放工作面检修期间采煤机切割滚筒未落地；（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

4.北翼辅助运输大巷斜巷下部车场处有三组压绳轮绳出槽；（张建华、张东旭）

责任单位：运输部

5月26日

1.980m辅助运输大巷1400m处有2台高压电缆接线盒两端未设置电缆走向牌；（张建华）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷掘进工作面综掘机炮头防护罩严重破损，需及时更换；（张建华）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷顺槽中段帮部悬挂的电缆、电缆接线盒及运行中的馈电开关被直接使用水管冲洗；（张建华）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷临时避难硐室未及时装设压风自救供水施救装置、未设置与矿调度室直通电话和监测监控设备、未配备足量的饮用水及备用自救器；（张建华）

责任单位：掘进一部

5月27日

1.980m辅助运输大巷一部皮带第317号架管处、二部皮带第10号架管处分别有1台高压电缆接线盒两端未设置电缆走向牌；（张建华、张东旭）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输联巷配电点移变开关上面粉尘堆积严重；（张建华、张东旭）

责任单位：掘进一部

3.2306风巷顺槽一部皮带、三部皮带运煤期间未开启降尘喷雾装置；（张建华、张东旭）

责任单位：掘进二部

4.2306风巷掘进工作面一台喷浆机与帮未采取防冲固定措施；（张建华、张东旭）

责任单位：掘进二部

5月28日

1.1304(外)切眼掘进工作面顶板破碎，有多个支护锚杆失效，要求及时加固；（张建华）

责任单位：掘进二部

2.1304(外)切眼掏进工作面综掘机炮头防护罩损坏，要求及时更换；（张建华）

责任单位：掘进二部

3.1304(外)切眼机巷外段存在泥浆水沉积巷道，长约20米，深约0.3米，影响安全行人需及时抽排；（张建华）

责任单位：掘进二部

## 公司管技人员查出安全隐患

5月22日

1.980变电所门口挑顶处，堆放物料多，堵巷道断面，影响通风；（谭翔）

责任单位：掘进一部

5月23日

1.980调车硐室堆积料多，影响变电所通风；（朱远辉）

责任单位：掘进一部

2.四采区运输巷1#联巷三岔门处底板积货较多，不平整，需及时卧底出货整平；（韩飞）

责任单位：掘进一部

5月24日

1.1304外切眼8#、11#单体支柱初撑力不足；（杨树林）

责任单位：掘进二部

5月25日

1.1303工作面煤机机尾侧电机进水；（邵红斌）

责任单位：采煤部

2.980皮带机大巷五联巷卧底处轨枕悬空；（韩飞）

责任单位：修护部

3.980水平卧底处皮带机架需垫底；（林浩）

责任单位：修护部

4.总回（东风井）下口喷浆需清理余料；（林浩）

责任单位：修护部

5.1304风巷注浆处物料需码放；（林浩）

责任单位：修护部

5月26日

1.2306风巷迎头环境卫生差；（刘长玉）

责任单位：掘进二部

2.2306风巷迎头1192-3#锚杆失锚；（刘长玉）

责任单位：掘进二部

3.四采区辅助运输巷底板渗水；（邢立召）

责任单位：掘进一部

4.1303风巷3#单元支架立柱漏液；（邵红斌）

责任单位：采煤部

5月27日

1.1303工作面支架第49-52架煤壁片帮；（刘长玉）

责任单位：采煤部

2.1303工作面支架1#和2#架顶梁空；（刘长玉）

责任单位：采煤部

5月28日

1.1304外机巷斜巷下口积水需及时处理；（龙二鹏）

责任单位：掘进二部

2.1304外切眼迎头右帮形成差；（龙二鹏）

责任单位：掘进二部

3.东翼风井石门喷浆处喷浆不好；（林浩）

责任单位：修护部

4.东翼风井石门三岔门处喷浆回弹料未清理；（林浩）

责任单位：修护部

5.980辅助运输巷卧底处164#高度不够；（林浩）

责任单位：修护部

六、安监员查出安全隐患

5月22日

1.1303风巷第7#钻场内未挑棚加固；（黄建林）

责任单位：采煤部

2.四采区输送机大巷联巷综掘机二运喷雾开关在皮带机里侧；（魏广田）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷施工图牌板距离迎头200米及时向前挪移；（李浩）

责任单位：掘进一部

4.四采区皮带机巷皮带机尾自移机尾护罩侧开口大，起不到防护作用；（闫守林）

责任单位：掘进一部

5.2306机巷避难硐室门口108风管弯头焊接处漏风；（姜建中）

责任单位：掘进一部

5月23日

1.四采区皮带机巷联巷自移机尾高压储能罐未做防护措施，开关就在其旁边；（闫守林）

责任单位：掘进一部

2.四采区皮带机巷联巷迎头皮带机尾罩从动轮滚筒处开洞过大；（闫守林）

责任单位：掘进一部

3.四采区皮带大巷联巷综掘机一个灭火器失效；（魏广田）

责任单位：掘进一部

4.四采区皮带大巷联巷迎头两节轨道轨枕间距1.4m，缺少轨枕；（魏广田）

责任单位：掘进一部

5.四采区辅助运输联巷后路喷浆机防尘喷雾供水管炸裂；（马永超）

责任单位：掘进一部

6.四采区辅助运输联巷防冲限员站无限员管理牌板；（马永超）

责任单位：掘进一部

7.2306风巷迎头皮带机3#H架磨底皮带；（宋伟）

责任单位：掘进二部

8.2306风巷迎头皮带承载梁段人行道侧废旧锚杆外露长需去除；（宋伟）

责任单位：掘进二部

9.2306胶轮车水温表屏幕烂；（李浩）

责任单位：掘进二部

5月24日

1.2306机巷现场隐患巡查牌板中间烂几块，写字看不清；（邵守平）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷迎头1215一1289排右帮底脚锚杆支护超距；（邵守平）

责任单位：掘进一部

3.2306风巷综掘机一具灭火器压力表坏；（宋伟）

责任单位：掘进二部

4.2306风巷隐患牌板滞后迎头约200米；（宋伟）

责任单位：掘进二部

5.1304（外）切眼后路全断面喷雾2道有8个喷雾头不出水；（赵凯凯）

责任单位：掘进二部

6.1304（外）切眼第35-7#锚杆断，第29-5#锚索断；（赵凯凯）

责任单位：掘进二部

7.1304外切眼29排5#锚索断，25排1#8.6米加强锚索断60排，69排6.2米锚索钢带断；（吕法营）

责任单位：掘进二部

8.2306风巷17号风筒处巷道避灾路线牌板吊挂不正规（箭头指向错误）；（马永超）

责任单位：掘进二部

9.1303风巷第80节瓦斯管路处顶板1根6.2米锚索断；（李浩）

责任单位：采煤部

5月25日

1.2306机巷812钻机一只灭火器压力表坏；（宋伟）

责任单位：钻探事业部

2.1304机巷4号钻场缺少一个灭火器；（张殿举）

责任单位：钻探事业部

3.2306机巷自移机尾里侧防跑偏抗轮不转，磨皮带；（宋伟）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷综掘机炮头护罩损坏；（宋伟）

责任单位：掘进一部

5.2306风巷后路牌板距离迎头超过200米；（姜建中）

责任单位：掘进二部

6.1304机巷第二部皮带机161-163#H架左顶板断4根锚杆；（张殿举）

责任单位：掘进二部

7.1304外切眼乳化泵压力表不完好，单元支架无检测记录台帐；（张殿举）

责任单位：掘进二部

5月26日

1.2306小眼下口电话损坏破碎，及时更换；（王磊）

责任单位：掘进一部

2.四采区辅助巷迎头综掘机上一具灭火器软管断裂；（王亚）

责任单位：掘进一部

3.980调车硐室综掘机上灭火器喷管损坏；（赵士伟）

责任单位：掘进一部

4.2306风巷迎头皮带机机尾急停门无法打开，皮带机尾刮煤器损坏；（马永超）

责任单位：掘进二部

5.2306风巷综掘机一具灭火器失效；（马永超）

责任单位：掘进二部

6.1304机巷71#风水管路处无极绳主压绳轮坏；（宋伟）

责任单位：掘进二部

7.2306风巷迎头顶板离层仪超距；（宋伟）

责任单位：掘进二部

5月27日

1.1303工作面65架后立柱安全阀坏；（张殿举）

责任单位：采煤部

2.1303机巷转载机过桥缺少单边扶手；（张殿举）

责任单位：采煤部

3.980皮带机巷皮带机头至三号联巷材料堆放乱环境卫生差；（王亚）

责任单位：运输部

4.1304外切眼迎头综掘机炮头护罩断裂变形需更换；（朱俊锡）

责任单位：掘进二部

5.1304机巷二部皮带第二节承载梁处一个直托辊不转、磨皮带；（宋伟）

责任单位：掘进二部

6.1304机巷皮带机131H架处无级绳主压绳轮坏；（王运亮）

责任单位：掘进二部

7.1303风巷803钻机处灭火器失效一个；（朱俊锡）

责任单位：钻探事业部

8.1304机巷4#钻场钻机开关无电缆走向牌；（宋伟）

责任单位：钻探事业部

5月28日

1.1303风巷8#钻场压风自救无风无水，压力表显现有压；（韩明）

责任单位：钻探事业部

2.2306机巷158号风筒处飞皮带；（张殿举）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷3号钻场门缺少顶板离层仪未打；（张殿举）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷综掘机临时支护无右侧护板；（张殿举）

责任单位：掘进一部

5.980辅助运输巷刷大综掘机操作台下方一个压力表掉；（马永超）

责任单位：掘进一部

6.1304外切眼风水管路53#处截止阀漏水；（姜健中）

责任单位：掘进二部

7.2306风巷避难硐室处顶板离层仪及迎头一组顶板离层仪无记录牌板；（王亚）

责任单位：掘进二部

8.2306风巷第五部皮带机头一组压风自救箱内供水压力表坏；（王亚）

责任单位：掘进二部

9.1304外切眼迎头二部刮板机机头喷雾不完好；（赵士伟）

责任单位：掘进二部

10.2306风巷迎头顶板离层仪无管理牌板；（宋伟）

责任单位：掘进二部