# 招贤煤矿8月28日至9月3日安全隐患信息

## 8月28日至9月3日招贤煤矿共计查出安全隐患（100）条，其中公司领导查出安全隐患（52）条，麟游县驻矿安监员查出安全隐患(14）条，管技人员查出安全隐患（6）条，安监员查出安全隐患（28）条，明细如下：

## **一、公司领导查出安全隐患**

**8月28日**

1.980辅助运输巷浇筑处轨枕码放乱；（赵超）

责任单位：运输部

2.投料井下口卸料点有积水；（赵超）

责任单位：运输部

3.1303工作面机尾段顶板下沉量大，做好卧底作业；（纵峰）

责任单位：采煤部

4.1303工作面17#、18#19#支架段有断层；（纵峰）

责任单位：采煤部

5.1303机巷1#、6#、7#单元支架压力不足；（纵峰）

责任单位：采煤部

6.2306机巷切眼拨门前采用锚索加固后方可施工；（苗现华）

责任单位：掘进二部

7.2306切眼链板机安装期间严格执行大件起吊安全措施；（苗现华）

责任单位：掘进二部

8.770m大巷矿车掉道，按要求跟班拿道；（苗现华）

责任单位：运输部

**8月29日**

1.980辅助运输大巷打地坪，需协调人员、设备之间作业关系，保障安全；（单景新）

责任单位：安装工区

2.支架拆装硐室与980回风大巷三岔门处顶板离层仪失效，需更换；（单景新）

责任单位：安装工区

3.北翼辅助运输大巷1303机联巷车场鸡心道岔向下第一个压绳轮磨钢丝绳；（赵振中）

责任单位：运输部

4.1303工作面第1架掉顶，需加强管理，防止漏顶；（赵振中）

责任单位：采煤部

5.1303工作面放煤时注意放煤高度，见矸关门；（陈秀友）

责任单位：采煤部

6.1303风巷提料斜巷下口风门漏风；（陈秀友）

责任单位：通防部

**8月30日**

1.2306风巷195#、205#风筒处底板软，需处理后方可过胶轮车；（苗现华）

责任单位：掘进二部

2.2306切眼口风巷退后10m处，顶板来压，及时加固；（苗现华）

责任单位：掘进二部

3.2306切眼施工期间执行逐排掘进；（苗现华）

责任单位：掘进二部

4.1303风联巷口施工孔处钻杆需采取固定措施；（孙康）

责任单位：采煤部

5.1303机巷皮带机头刷帮，需保证后路畅通；（孙康）

责任单位：采煤部

6.北翼辅助运输巷下口水仓积水多，需及时排水；（孙康）

责任单位：运输部

7.1304机巷350排水管路需及时回收；（单景新）

责任单位：掘进一部

8.1304外切眼下口25#单元支架初撑力不够；（单景新）

责任单位：安装工区

9.1304外风巷钻机队施工岩粉需转走，影响排水管路安装；（单景新）

责任单位：钻探事业部

**8月31日**

1.1303机巷8#钻场1根单体卸液；（吴卫星）

责任单位：采煤部

2.1303工作面43-47架压力大，部分安全阀开启，加强支架初撑力管理；（吴卫星）

责任单位：采煤部

3.1303风巷回风联巷顶板预裂孔施工处，环境卫生差，加强打钻粉尘管理；（吴卫星）

责任单位：钻探事业部

4.1303风巷隅角老塘侧积水，及时抽排；（马飞翔）

责任单位：采煤部

5.1303机巷超前架7#处，人行道宽度不足；（马飞翔）

责任单位：采煤部

6.1304切眼下口点铃信号不好；（赵振中）

责任单位：安装工区

7.1304切眼上口保险档不完好；（赵振中）

责任单位：安装工区

**9月1日**

1.二采区集中运输巷卧底段底板预埋的排水管路需保护好；（单景新）

责任单位：掘进二部

2.2306机巷排水管路与980回风大巷管路连接处缺少逆止阀；（单景新）

责任单位：掘进二部

3.1303工作面10架架间间隙大；（秦庆举）

责任单位：采煤部

4.1303工作面机尾有积水；（秦庆举）

责任单位：采煤部

5.1303工作面第101架处接顶不实；（秦庆举）

责任单位：采煤部

6.1304（外）机巷3#钻场内修护注浆施工牌板悬挂方向乱；（孙康）

责任单位：修护部

7.1304（外）机巷水仓处编号ZX18-35真空馈电开关上方滴水，需加强防护；（孙康）

责任单位：安装工区

8.1304（外）机巷切眼内轨道装卸溜槽时，切眼下口严禁有人；（孙康）

责任单位：安装工区

**9月2日**

1.1304机巷进、回液管路需及时吊挂；（赵振中）

责任单位：安装工区

2.1302机联巷段有积水，需处理排走；（赵振中）

责任单位：安装工区

3.1304外机联巷移变处道槽内有积水；（王元满）

责任单位：安装工区

4.1304外机巷7#钻场处底板漏浆、湿滑，需处理；（王元满）

责任单位：安装工区

5.1304切眼下口轨道无阻车器；（马飞翔）

责任单位：安装工区

6.1304切眼上口绞车红灯吊挂乱；（马飞翔）

责任单位：安装工区

7.1304风巷帮部锚索未及时张拉；（马飞翔）

责任单位：修护部

**9月3日**

1.二采区集中运输巷编号12#风筒（外侧）处跑风；（孙康）

责任单位：掘进二部

2.二采区集中运输巷巷道内卧底后积尘厚，需及时洒水；（孙康）

责任单位：掘进二部

3.236风巷113#风筒处皮带抗轮轴承断裂；（孙康）

责任单位：掘进二部

4.2306风巷与切眼交叉处顶板下沉，需安装顶板离层仪，加强观测，下段皮带被埋，防磨煤；（孙康）

责任单位：掘进二部

5.1303风巷9#钻场1根单体未用防倒绳连接；（杨眷）

责任单位：钻探事业部

6.1304机巷水仓上方供水管路漏水严重，水滴在开关上；（秦庆举）

责任单位：安装工区

7.1304切眼上口卸溜槽，使用支护锚索起吊；（秦庆举）

责任单位：安装工区

## **二、麟游县驻矿安监员查出安全隐患**

**8月30日**

1.1303综放工作面风巷有2架单元支架初撑力不足24MPa；（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

2.1303综放工作面99#、101#液压支架前梁接顶不实，前梁上方空顶距达0.4米。（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

3.1303综放工作面风巷修护作业点有2根锚索外漏超长约0.4米。（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

4.1303综放工作面采煤机截割头被铁丝网缠绕，需及时进行清理。（张建华、张东旭）

责任单位：采煤部

**9月1日**

1.980m辅助运输大巷900m处、1080m处巷道路面有淤泥大坑，车辙深达 0.4m，无轨胶轮车运输作业经过该处时存在陷入风险；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：运输部

2.980m辅助运输大巷有一台使用中的挖机未配备灭火器；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：安装工区

3.当日检查时发现部分无轨胶轮车驾驶员安全意识不足，胶轮车在+980m 辅助运输大巷运行过程中停车让行时不熄火，胶轮车停止运行且驾驶员离车后也未及时熄火，且未采用木楔掩车轮；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：运输部

**9月2日**

1.主斜井巷道 198#至200#托绳架、192#至194#托绳架段分别有一处架空乘人装置乘人吊椅距巷道底板高度小0.1米；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：运输部

2.1304(外)机联巷存放的多台备用设备上粉尘堆积严重；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：掘进一部

3.1304(外)机联巷靠近投料井下口硐室段有一处巷道帮部存放3桶乳化油未挂牌管理，且现场未配备消防设施；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：安装工区

**9月3日**

1.1303综放工作面上、下隅角均未采取剪网退锚措施，导致老塘区顶板未落实；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：采煤部

2.1303综放工作面101#、5#液压支架前梁均接顶不实、支架前梁与煤墙顶板垮落高度超过0.4m，2#、3#支架前梁侧护板未伸出护帮；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：采煤部

3.1303综放工作面机巷皮带机头区段内巷道顶板下沉，导致顶板支护锚杆、锚索接触摩擦带式输送机面带；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：采煤部

4.井下消防材料库内消防器材及其他物料堆放混乱；（张建华、郭根虎、张东旭）

责任单位：通防部

**三、公司管技人员查出安全隐患**

**8月28日**

1.980回风大巷支架存放处3#向风门处有2堆大便；（刘长玉）

责任单位：安装工区

**8月29日**

1.1303机巷皮带机尾06#单元支架支设歪斜；（杨振宇）

责任单位：采煤部

2.1303工作面第1架掉顶，需加强管理，防止漏顶；（杨振宇）

责任单位：采煤部

**8月31日**

1.1304机巷皮带机已拆除，剩余皮带、排水管路抓紧转走；

责任单位：采掘进一部

**9月2日**

1.980上口胶轮车行驶路线各视频摄像头要保证持续供电，严禁无机巷随意停止视频摄像头供电，视频停电期间，必须安排专人现场跟班指挥；（尹成强）

责任单位：运输部

2.1304机巷无极绳运转期间，U型棚段边上的管路影响梭车通过；（刘长玉）

责任单位：安装工区

**四、安监员查出安全隐患**

**8月28日**

1.1304机巷绞车开关无责任牌；（赵士伟）

责任单位：安装工区

2.1304机巷风水管路53＃处，道接头错茬严重易掉道；（赵士伟）

责任单位：安装工区

3.1303风巷29#单元支架顶梁柱头销子少挡板用铁丝代替；（宋伟）

责任单位：采煤部

4.2306机巷3#钻场口压风供水自救装置，过滤器漏水；（赵凯凯）

责任单位：山西国源

**8月29日**

1.1303风巷15号单元支架前立柱漏液；（马永超）

责任单位：采煤部

2.1303机巷无极绳机头处顶板下沉挤压瓦斯管路；（马永超）

责任单位：通防部

**8月30日**

1.1303风巷顶板锚索挤压61号瓦斯管路；（马永超）

责任单位：采煤部

2.1304外机风两巷自动隔爆装置无人巡查，顶板离层仪无人巡查；（魏广田）

责任单位：安装工区

3.980辅助运输巷1#胶轮车1台灭火器软管断，车辆大灯灯光切换旋钮滑丝；（杨伟龙）

责任单位：运输部

4.四采区辅助运输巷综掘机二运第三节处缺少直托轮；（高文博）

责任单位：掘进一部

5.980辅助运输巷六联巷弯道道接头缺螺丝；（韩明）

责任单位：掘进一部

**8月31日**

1.1304备用面切眼上口绞车硐室里绞车电铃及按钮错乱，存在误操作的危险限期一天整改完成；（闫守林）

责任单位：安装工区

2.四采区辅助运输巷518、519、521、530排10#，526排8#，543排7#锚杆报废，需补打；

责任单位：掘进一部

**9月1日**

1.780大巷8#柴油机车门子坏；（赵凯凯）

责任单位：运输部

2.1304机巷水仓处供水管漏液；（朱俊锡）

责任单位：安装工区

3.1304外机巷第3节、62节、69节风水管路处无极绳主压绳坏；（张殿举）

责任单位：安装工区

4.1304外机巷无极绳下口里段道岔未装气动装置；（张殿举）

责任单位：安装工区

**9月2日**

1.1302机风联巷2#绞车处弯道道岔连板变形，气动操作箱风管未连接；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

2.1304（外）机巷无极绳机头摘挂点弯道错茬大车辆易掉道；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

3.1304备用面照明不足，需加照明灯；（朱俊锡）

责任单位：安装工区

4.1304外切眼上口4个绞车信号灯吊挂乱；（张殿举）

责任单位：安装工区

5.1304外机巷水仓内风水管路接头跑水严重，水淋到开关上；（张殿举）

责任单位：安装工区

6.四采区辅助运输巷迎头承载量处少2个缓冲托辊；（赵士伟）

责任单位：掘进一部

7.四采区辅助运输巷迎头综掘机无机载支护；（赵士伟）

责任单位：掘进一部

8.四采区回风联巷综掘机无机载支护；（赵士伟）

责任单位：掘进一部

**9月3日**

1.1304外机巷1#顶板离层仪牌板坏；（朱俊锡）

责任单位：安装工区

2.1304外机巷风管处22号回液管有破洞；（张殿举）

责任单位：安装工区

3.1304机联巷乳化泵处灭火器材不齐全；（张殿举）

责任单位：安装工区