2023年11月份井下环境卫生区域划分

根据公司2023年11月份采掘生产计划，对11月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

1. 采煤部：1304（外）工作面—1304外机巷—2#回风联巷—1304外机巷联巷—1304工具房。1304（外）风巷—第一中部车场—北翼带式输送机巷三岔门处。

二、掘进一部：

一队: 四采区带式输送机大巷—+980辅助运输大巷里段—+980辅助运输大巷8#联巷—9联巷—+980带式输送机大巷第三部皮带机尾前后30米。

二队:施工地点前后30米处。

三队:四采区1#联巷—四采区回风巷。

五队:四采区辅助运输大巷—+980m辅助运输大巷5#联巷向里。

三、掘进二部：

六队:2306机巷切眼向外500米—2306机巷—二采区集中运输巷1#联巷—二采区集中运输巷。

七队:2302风联巷拨门施工点前后30米。

八队:作业点前后30米。

四、修护部：施工地点前后30米处。原1304工具房。

五、通防部:

1.井下消防材料库前后5m至注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.风井下口—总回巷挡风墙处—1307机风联巷封闭墙—1307机巷封闭墙—北翼总回。

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道—环形车场—清理斜巷上下口—内外水仓联巷、三岔门—+780轨道大巷—北翼辅助轨道无极绳机尾— 北翼辅助轨道—北翼辅助轨道上口车场—+980辅助巷矸石仓2#联巷—+980辅助巷—+980辅助巷5#联巷。

2.+780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道—主斜井—主斜井驱动机房内外10m—主斜井胶带机尾及绕道上口风门处。

3.1307机巷组装硐室—+780胶带机巷—+980带式输送机大巷第一部皮带机—+980带式输送机大巷第三部皮带机尾。

4.+980一号变电所后门风门—接料硐室—980拆装硐室—980调车硐室—胶轮车检修点。

七、机电部：

中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、+980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓、+980辅助巷4#联巷配电点前后5米。

八、钻探事业部：钻探事业部钻机施工地点前后30米。

九、山西国源千米钻机：千米钻机施工地点前后30米。

十、安装工区：第二中部车场—1303机巷联巷—1303工作面—1303风巷—1303提料斜巷—总回风巷三岔门处。2306风巷—2306切眼导硐—2306机巷切眼向外500米。 施工地点前后30米。

十一、江苏泰宇：+980一号变电所后门风门—+980回风巷3#联巷—东翼回风石门。其他施工地点前后30米处。