## 1303工作面拆除、2306工作面安装专项检查问题通报

2023年11月6-7日安全监察部组织机电部、运输部对1303工作面拆除倒转、2306工作面安装进行专项安全隐患排查，现将检查问题通报如下：

1.1303机联巷与北翼轨道连接处车辆易掉道。

2.1303机联巷车场轨道主副道安全距离不足。

3.支架拆除液压管时放液有风险，机巷支架拆除后断面大，加强顶板支护。

4.1303工作面机头缺少一个摄像头，工作面52架缺少一个摄像头。

5.+980m水平使用铲板车运输时视线受阻，使用期间拉好警戒。

6.2306安装与二采区集中运输巷胶轮车运输时存在交叉作业，需安排专人指挥。

7.二采区集中运输巷斜巷胶轮车失速保护挡车栏损坏，无法使用。

8.2306机巷新装皮带机基础坑设置警戒绳，基坑未覆盖起不到防护作用。

9.5#无轨胶轮车后门变形，不能自动关闭。

10.2306机巷34#管路处底板不平整，影响胶轮车正常运行。

11.2306机巷供电设备及系统图管理单位及责任人未及时更新。

12.2306机巷穿皮带绞车点铃间距设置较大，穿皮带作业时点铃必须随皮带及时移动。

13.2306机巷组装、切眼内、风巷调车硐室无照明。不便于司机及施工人员观察施工。

14.组装现场使用风动葫芦勾头钩锁片缺失，5吨手拉葫芦小链条侧防护罩损坏。

15.无轨胶轮车倒车范围内帮部电缆需吊挂起高，防止倒车过程中车辆剐蹭。

16.风巷切眼口处2处水仓需回填，防止倒车过程中车辆陷入及重车压塌水仓帮部。

17.安装工区提供的胶轮司机证件14人，其中有7人持C1证件不符合《宝鸡市煤矿企业无轨胶轮车管理办法（试行）》“驾驶特种无轨车辆入井必须持有有效的B2及以上的中华人民共和国机动车驾驶证”的要求，证件与准驾车辆不符的司机严禁入井驾驶车辆。

安全监察部

2023年11月8日