2024年5月份井下环境卫生区域划分

根据公司2024年5月份采掘生产计划，对5月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

1. 采煤部：

二采区集中运输巷外段-2306机巷联巷-2306机巷-2306切眼-2306风巷-2306风巷联巷。

二、掘进一部：

一队: 四采区带式输送机大巷-+980带式输送机大巷第三部皮带机尾前后30米-+980带式输送机大巷里段。

二队:+980辅助运输大巷里段四采区辅助巷局扇处-980辅助巷8#联巷-四采区水仓-980辅助巷9#联巷。四采区辅助巷回风联巷-四采区辅助巷回风联巷前后200米。四采区皮带机巷回风联巷拨门前后200米-四采区皮带机巷回风联巷。

三队:四采区1#联巷-四采区回风巷外段-南翼回风大巷。

五队:四采区辅助运输大巷-四采区2#联巷-四采区回风巷里段。

三、掘进二部：

六队:二采区集中运输巷联巷。二采区集中运输巷风门-二采区集中运输巷-2307风巷-2307回风联巷。

七队:2302风巷-2302风巷辅助联巷-2302风联巷-2302风巷巷口前后200米。

八队:作业点前后30米。

1. 修护部：

1.施工地点前后30米处。

2.+980回风巷3#联巷-东翼回风石门。

3.北翼轨运联巷-1303风巷提料斜巷-1303风巷回风联巷

五、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m至注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.风井下口-总回巷挡风墙处-1307机风联巷封闭墙-1307机巷封闭墙-北翼总回-1304外风巷。

4.+980一号变电所后门风门-+980回风巷3#联巷

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道-环形车场-清理斜巷上下口-内外水仓联巷、三岔门-+780轨道大巷-北翼辅助轨道无极绳机尾-北翼辅助轨道-1303机联巷-第一中部车场-北翼辅助轨道上口车场-+980辅助巷矸石仓2#联巷-+980辅助巷-+980辅助巷5#联巷-+980辅助运输大巷6#联巷-+980辅助运输大巷里段四采区辅助巷局扇处。

2.+780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道-主斜井-主斜井驱动机房内外10m-主斜井胶带机尾及绕道上口风门处。

3.1307机巷组装硐室-+780胶带机巷-+980带式输送机大巷第一部皮带机-+980带式输送机大巷第三部皮带机尾。

4.+980一号变电所后门风门-接料硐室-980拆装硐室-980调车硐室-胶轮车检修点-北翼总回上口-1304机联巷。

七、机电部：

中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、+980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓、+980辅助巷4#联巷配电点前后5米。

八、钻探事业部：钻探事业部钻机施工地点前后30米。