## 集团公司关于任楼煤矿“12.08”顶板事故通报

各单位：

2020年12月8日早班，任楼煤矿综掘一区二队在Ⅱ7324S里切眼进尺施工，带班班长李云龙安排丁小勇（伤者）配合董燎原在迎头检修综掘机截割头，9时50分左右丁小勇（伤者）被迎头煤壁片落800×800×500mm的煤块砸到左侧大腿，造成左腿股骨骨干骨折。

本次事故暴露出事故单位现场作业人员对规程措施落实不到位，未严格按照作业规程要求对施工的上山迎头采取全断面防片帮措施；伤者安全意识不强，在进行检修作业时，未对综掘机炮头距离迎头的安全距离进行确认，综掘机没有按照作业规程要求，退后迎头3米处进行检修作业；安全隐患排查不到位，迎头敲帮问顶不彻底；安全监管不到位，安监员现场对临时支护没有按照“三个必须”进行验收。

临近年末，特别是全国近期接连出现的几起重大事故，安全生产形势十分严峻，希望集团公司各单位认真吸取事故教训，认真查摆本单位是否也存在任楼矿本次事故暴露出的问题，是否严格执行各项规程措施要求，加强顶板管理，是否严格落实迎头、帮、顶各项临时支护措施，做到不安全不生产；是否做到加强多工序平行交叉作业管理，保证足够的安全作业空间。同时要举一反三，加强现场管理，特别是施工环境、工艺流程出现变化时，要进一步强化风险意识，高度重视变化管理，认真落实好管控措施，切实抓好年底前安全生产工作，确保集团公司安全生产稳定。

 皖北煤电集团公司

 2020年12月10日