**淮北青东煤业有限公司机电专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

副井口：

1.张紧平衡装置两油缸到极限，检查记录没有记。

西大巷：

2.大巷内管路多处锈蚀。

西翼皮带：

3.机尾处多台开关缺防爆设备入井证。

4.皮带机架锈蚀。

5.给煤机前方防纵撕保护被甩掉。

中央变电所及泵房：

6.电缆沟大小线交织在一起。

7.电机未安装振动检测。.

8.编号为的馈电开关辅助接地线安装错误。

9.多台阀门锈蚀。

主通风机房：

10.水柱计读数跟在线监测差别太大。

11.直通电话无人接听。

副井绞车房：

12.抽查8月份干部上岗次数不足。

13.衬垫、罐道等检查无数据记录。

35kv变电所：

14.未实现无人值守。

15.变电所内存放有杂物。

资料及其它：

16.水泵联合运行安全措施内容缺项。

17.缺钢丝绳台账。

18.矿井通讯、提升系统图缺项。

19.主要通风设备一台一档中缺设备履历表等。

20.持续有效地开展机电技术专项检查资料中缺分析内容。

二、建议：

1.场所内干部上岗等记录格式应改，杜绝记录随意，内容空洞等现象。

2.高度重视立井提升的安全管理，严格按照规程规定做好各项检查记录工作。