**安徽神源煤化工有限公司邹庄煤矿采煤专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.7401工作面回风巷里程牌900m处电缆吊挂乱。

2.7401工作面回风巷超前支护外物料码放缺少标志牌。

3.7401工作面回风巷油脂库处缺少照明设施。

4.7401工作面53#液压支架顶梁错茬超过顶梁侧护板高的2/3。

5.7401工作面67#液压支架架间有积煤。

6.7401工作面45#液压支架处煤壁片帮，煤壁不直。

7.7401工作面采煤机内喷雾雾化效果差。

8.7401工作面管理人员作业规程内容回答不正确。

9.7401工作面液压支架工作业前没有进行岗位风险辨识和安全确认。

10.7401工作面进风巷第三部带式输送机机尾里侧安全距离不足0.7m，实测0.4m。

11.7401工作面进风巷第三部带式输送机机道296#H架处里侧硐室，加强支护缺少行人过桥。

12.7401工作面进风巷第三部带式输送机机道296#H架处里侧硐室加强支护单体液压支柱有一根卸载失效。

13.7401工作面进风巷第三部带式输送机机道239#H架处胶带跑偏。

14.7401工作面进风巷第二部带式输送机机道422#H架处缺少三连辊。

15.7401工作面进风巷带式输送机系统没有采取无人值守集中综合智能控制方式。

16.7401工作面作业规程中矿压观测缺少围岩观测内容。

17.7401工作面作业规程中缺少压风管路系统图。

二、建议：

1. 加强员工作业规程、安全技术措施、安全技术操作规程等学习，规范作业，杜绝三违现象。