**招贤矿业5月份安全生产标准化**

**机电专业评分**

**检查日期： 2022年5月12日-18日**

**（一）设备与指标（无）**

**（二）煤矿机械（合计扣3.0分）**

1、副井2#提升机房有两盏应急照明灯不亮。（扣1.0分）

2、中央泵房声光报警装置无光。（扣1.0分）

3、压风机房1#空气压缩机报警。（扣1.0分）

**（三）煤矿电气（合计扣2.0分）**

1、抽风机房配电室开关柜有一处反送电标志脱落。（扣1.0分）

2、980辅助运输巷综掘机左前侧照明灯线破损 。（扣0.5分）

3、1302风巷1#水仓接地螺栓锈蚀。（扣0.5分）

**（四）基础管理（合计扣2.0分）**

1、瓦斯泵站配电室（高压）供电系统图未更新 。（扣0.5分）

2、780辅运巷配电点检修记录本填写不完整、不规范，图纸与现场开关不符。（扣1.0分）

3、980皮带机巷照明综保（ZM-44）试验记录不在现场。（扣0.5分）

**（五）职工素质及岗位规范（无）**

**（六）文明生产（合计扣2.3分）**

1、北翼皮带机机尾处有2盏照明灯不亮。（扣1.0分）

1. 中央泵房工具箱杂物多。（扣0.5分）
2. 1303机巷B-400-55#四通无责任牌板、980皮带机巷掘进第一部皮带拉线急停无标号，无责任牌、1302风巷2部皮带第171#H架对面照明综保未上架、1303风巷综掘机前制箱无责任牌 。（扣0.8分）

**附1：机电专业评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 17 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 28 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 21 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 5 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 4.7 |
| 最终考核得分 | 90.7 |