“互联网+视频”远程监控专项检查预案

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 点 | 分管领导 | 检查人员 |
| 1302工作面 | 赵振中 | 技术 |
| 1302风巷 | 防治水 |
| 1302机巷 | 防冲 |
| +980回风大巷 | 苗现华 | 安监 |
| 二采区集中运输巷 | 安监 |
| +980辅助运输巷 | 技术 |
| +980皮带机大巷 | 安监 |
| 1303机巷 | 防冲 |
| 1303风巷 | 防治水 |
| 1303切眼 | 防冲 |
| 主斜井皮带机 | 鲁绪旺 | 技术 |
| 北翼轨道无极绳绞车 | 调度 |
| 北翼皮带机 | 调度 |
| 井下中央变电所、水泵房 | 调度 |
| **说明：**1.参加检查人员于6月29日8:30在本单位通过监控视频平台检查；2.检查重点作业环境、作业流程、设备设施等存在问题或不安全行为；3.检查是否摄像头挪移不及时、监控范围光线不足未加专用照明灯、摄像机角度是否符合规定、是否镜头不清洁造成图像不清晰；4.检查跟带班人员履职情况；5.各职能科室参加检查人员对检查发现的问题进行截取图像或视频，于检查当天下午16:00点前反馈至安全监察部，安全监察部进行问题整理、汇总、分类；视频安装、使用、维护方面问题由调度指挥中心跟踪整改闭合，其他方面由安全监察部信息站跟踪整改闭合。 |