事故警示信息

2022年8月17日20时30分，陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿5煤系统一号回风巷与一号联络巷交岔点处发生一起运输事故，挤伤1人，8月18日00时50分经抢救无效死亡。该矿为国有重点煤矿，建设矿井，设计生产能力300万吨/年。

**事故原因初步分析为：**开五队在5煤系统一号回风巷下放空车运行至一号联络巷内时，车辆减速不及时，在转弯段掉道挤伤站在轨道外侧的开一队放炮警戒人员，导致事故发生。

**事故暴露的主要问题有：**

**一是现场作业人员安全意识差。**伤者违规站在矿车运行区间，未按照斜巷运输要求撤离矿车运行危险区域。

**二是绞车操作人员操作不规范。**绞车司机斜巷运输下放车辆至转弯处减速不及时，未按照小绞车提升要求操作，导致车辆掉道。

**三是现场安全监督管理不到位。**斜巷信号工未按要求效设置警戒，对危险区域内人员未及时要求撤离。

**四是矿井对井下施工交叉区域未统一调度协调管理。**

各矿要深刻汲取“8.17”运输事故教训，举一反三，加强安全管理，加大安全风险管控和隐患排查治理力度，采取强有力的措施，坚决防范遏制类似事故再次发生。**一是**牢固树立“生命至上、安全第一”的思想。各煤矿企业要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真开展事故隐患排查，狠反“三违”，坚决防范遏制伤亡事故发生。**二是**针对小绞车运输，要充分研判潜在的安全风险，制定科学合理的安全风险管控措施，完善警戒设置，杜绝人员进入运输危险区域。**三是**要举一反三，加强运输设备设施安全管理，全面排查轨道运输线路存在的安全隐患，坚决做到隐患不消除不作业。**四是**组织开展对重大风险管控各环节安全措施及岗位人员操作过程检查，排查安全措施针对性不强、岗位人员操作不规范等问题，科学制定安全技术措施，纠正岗位人员操作不规范行为。**五是**严格施工现场交叉作业安全管理。跟班领导、班组长、安检员要加大对现场的统一协调监督管理力度，消除侥幸心理，杜绝违章作业。**六是**强化安全培训、警示教育力度，吸取事故教训，全面提升职工安全意识。

国家矿山安全监察局陕西局

2022年8月18日