**10月6日复工复产隐患排查问题通报**

10月6日招贤煤矿复工复产隐患排查活动，共查出安全隐患11条，其中采掘5条，机电1条，运输2条，防冲1条，其它2条，请责任单位在10月7日中班前整改完毕。

**专业：采掘**

**排查路线：980回风大巷（东翼回风） 980辅助运输巷**

**检查人员：赵阳 吴义春 赵勇 陶福雨 桑清明 孔祥盛 夏玉堂 巨文超**

**检查问题：**

980回风大巷迎头皮带机148H架底托辊脱落；（掘进一部）

980回风大巷后路喷浆废料未清理；（掘进一部）

980辅助运输大巷迎头71#H架底皮带下有积水；（掘进一部）

**专业：采掘**

**排查路线： 980皮带机巷 二采区2#联巷 980集中运输巷**

**检查人员：陈兴邦 刘长玉 刘听磊 赵松 蔡雷 王阳 郭志飞 刘文武 王树友**

**检查问题：**

980皮带机巷迎头帮部小线子乱；（掘进一部）

980皮带机巷迎头机尾皮带跑偏； （掘进一部）

**专业：采掘**

**排查路线：1302风巷 1302工作面 1302机巷**

**检查人员：黄冲 林浩 时光 周勇 李红进 胡兵 涂肖龙 梁明强 邵红斌 杜成忠**

**检查问题：**

1302风巷二部皮带机56#H架倾斜；（采煤部）

1302机巷第27#单元支架初撑力不足；（采煤部）

1302工作面第59至61#架支架煤壁片帮；（采煤部）

1302工作面第39架支架初撑力不足；（采煤部）

**专业：采掘**

**排查路线：1303机巷 1303切眼 1303风巷**

**检查人员：谭翔 蔡鸣鸣 孟凡振 余虎 马飞 周勇 梁坤柱 朱远辉 张乾龙 闫龙 高博年 彭国庆**

**检查问题：**

1303机巷硐室杂物多，物料捆扎不正规；（安装工区）

1303风巷816钻机处环境卫生差；（钻探事业部）