1月份运输专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

安全生产标准化管理体系设计运输专业共七项内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、运输管理、职工素质及岗位规范、文明生产。

**一、检查情况汇报**

1月份运输专业标准化持续改进共查出21条问题，不存在重大隐患，所查问题均已整改完成，具体问题如下；

**（一）巷道硐室（合计扣1.0分）**

1、+770m辅助运输大巷柴油机车存放硐室浆皮放线严重；（扣0.5分）

2、北翼辅助运输斜巷第二中部车场向上约100m,顶板浆皮放线严重。（扣0.5分）

**（二）运输线路（合计扣1.6分）**

1、北翼辅助运输斜巷下部车场部分轨道阴阳；（扣0.4分）

2、地面3#道岔尖轨高于基本轨；（扣0.2分）

3、副井下口环形车场3#、5#道岔岔位显示不正确；（扣0.4分）

4、+770m辅助运输大巷118#风水管路处有2根水泥轨枕断裂。（扣0.6分）

**（三）运输设备（合计扣1.7分）**

1、K178#矿车、C19#材料车缺少碰头销；（扣0.6分）

2、+980m上部车场有一盏照明灯不亮；（扣0.3分）

3、北翼无极绳绞车操作台与显示器时间误差大；（扣0.3分）

4、地面高位翻矸机与清车机未实现互为闭锁。（扣0.5）

**（四）运输安全设施（合计扣2.5分）**

1、+980m辅助运输大巷2#联巷车场气动抱轨式阻车处于常开状态；（扣1分）

2、主斜井机尾栅栏门未上锁；（扣1分）

3、北翼辅助运输斜巷20#压绳轮不转。（扣0.5分）

**（五）运输管理（合计扣0.6分）**

1、+980m带式输送机大巷四部皮带机头沙量不足；（扣0.4分）

2、北翼带式输送机机头驱动部护网破损。（扣0.2分）

**（六）职工素质及岗位规范（合计扣1.5分）**

1、5#柴油机车无交接班记录本；（扣1分）

2、北翼无极绳绞车张紧装置加油牌板未及时更新；（扣0.5分）

**（七）文明生产（扣0.8分）**

1、北翼皮带机头温度保护标志牌不清晰；（扣0.2分）

2、北翼皮带机巷1304外风巷落煤点处撒货多；（扣0.2分）

3、+980配电点至上部车场之间人行道彩砖底鼓变形；（扣0.2分）

4、副井下口等候硐室彩砖底鼓变形。（扣0.2分）

**附：运输自查自改评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺序 | 项目 | 标准分值 | 自评得分 |
| 1 | 巷道硐室 | 8 | 7 |
| 2 | 运输线路 | 29 | 27.4 |
| 3 | 运输设备 | 26 | 24.3 |
| 4 | 运输安全设施 | 14 | 11.5 |
| 5 | 运输管理 | 15 | 14.4 |
| 6 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 3.5 |
| 7 | 文明生产 | 3 | 2.2 |
| 最终考核得分 | | 90.3 | |

参加人员：尹成强 张 磊 张焕杰 王庆亮 蔡鸣鸣 杨少智 李 林