附件：

**招 贤 煤 矿 煤 仓 综 合 管 理 牌 板**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **煤仓管理制度**  1、按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则实行属地管理。  2、使用单位每天安排人员对煤仓进行检查、维护。  3、煤仓使用单位必须编制煤仓堵眼、卡眼预防与处理措施，并及时贯彻学习。  4、煤仓附近设置明显的安全警示标识。  5、严禁水煤入仓，严禁向入仓运输机上直接排水。原煤含水量较大的在煤流运输系统安装煤水分离装置。仓口防尘喷雾必须雾化效果良好，与运输机实现联动。  6、仓口实行全封闭管理。煤仓上口设计安全围栏，围栏高度1500mm，安装牢固。  7、仓上、下10米范围文明环境保持整洁，照明、通讯充足完好。 | |  | | --- | | **煤仓参数、责任牌板** | | 煤仓名称 |  | | 仓 深 |  | | 直 径 |  | | 容 量 |  | | 放仓方式 |  | | 控制方式 |  | | 管理责任人 |  | | 使用单位 |  | | |  | | --- | | **日常检查项目** | | 仓口护栏 |  | | 保护装置 |  | | 环境卫生 |  | | 警戒标识 |  | | 照 明 |  | | 防尘喷雾 |  | | 监控设施 |  | | 巷道支护 |  |   年 月 日 班 |